«УТВЕРЖДАЮ»:

Технический директор

АО «Дальтрансуголь»

\_\_\_\_\_\_ Березнев М. В.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку измельчителя веток.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Перечень основных данных и требований** | **Перечень исходных данных** |
| **1** |  **2** |  **3** |
| 1. | Наименование объекта | АО «Дальтрансуголь |
| 2. | Место расположения | Российская Федерация, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. |
| 3. | Основание для приобретения | Инвестиционная программа. |
| 4. | Заказчик работы | АО «Дальтрансуголь».Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей–Дуа, сооружение 1. |
| 5. | Назначение оборудования | Измельчение порубочных древесных остатков кустарника и древесины на территории предприятия. |
| 6.  | Аналог | Мобильный измельчитель дерева BOXER DWC-60 |
| 7. | Технические характеристики | Тип двигателя - дизельный 4 цилиндра 2000 об/мин (Changchai 4L68)Мощность двигателя - 60 л.с..Запуск двигателя – электростартер.Система подачи - гидравлическая с 3-мя регулировочными позициями.Привод подающего устройства - регулируемая скорость, Стоп-Реверс-функция возврата материала.Объем гидравлического масляного бака - 26 л.Производительность шестеренчатого насоса - 16 л/мин.Количество гидромоторов - 2 шт.Диаметр верхнего ролика подачи - 156 мм.Диаметр нижнего ролика подачи - 120 мм.Диаметр диска-маховика - 600 мм.Толщина диска-маховика - 30 мм.Вес маховика - 95 кг.Скорость вращения маховика - 1025 об/мин.Кол-во измельчающих ножей на маховике - 4+1 контрнож.Размер режущих ножей - 210x60x9 мм.Материал режущих ножей - сталь 65.Размер загрузочного окна - 200х210 мм.Максимальный диаметр исходного материала - 200 мм.Производительность - до 24 м³/час.Толщина получаемой щепы - 4 мм.Разгрузка - через патрубок с поворотом 360°.Габаритные размеры - 3600x1530x2050 мм.Вид транспортировки – колесная база.Вес нетто - 750 кг. |
| 8. | Комплект поставки | 1. Паспорт.
2. Инструкция на русском языке.
3. Сертификаты.
 |
| 9. | Гарантия  | 12 месяцев. |
| 10. | Ответственный за технические вопросы | Главный энергетик – Говядинов Андрей Игоревичтел: раб. 8 (42 137) 54 111 (доб. 22 090), моб. 8 909 899 82 36email: GoviadinovAI@ntk-corp.ruНачальник участка ТВГ – Карпов Константин Николаевичтел: 8 909 888 19 61email: Karpovkn@suek.ru |