«УТВЕРЖДАЮ»:

Технический директор

АО «Дальтрансуголь»

\_\_\_\_\_\_ Березнев М. В.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку измельчителя веток.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Перечень основных данных и требований** | **Перечень исходных данных** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Наименование объекта | АО «Дальтрансуголь |
| 2. | Место расположения | Российская Федерация, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. |
| 3. | Основание для приобретения | Инвестиционная программа. |
| 4. | Заказчик работы | АО «Дальтрансуголь».  Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей–Дуа, сооружение 1. |
| 5. | Назначение оборудования | Измельчение порубочных древесных остатков кустарника и древесины на территории предприятия. |
| 6. | Аналог | Мобильный измельчитель дерева BOXER DWC-60 |
| 7. | Технические характеристики | Тип двигателя - дизельный 4 цилиндра 2000 об/мин (Changchai 4L68)  Мощность двигателя - 60 л.с..  Запуск двигателя – электростартер.  Система подачи - гидравлическая с 3-мя регулировочными позициями.  Привод подающего устройства - регулируемая скорость, Стоп-Реверс-функция возврата материала.  Объем гидравлического масляного бака - 26 л.  Производительность шестеренчатого насоса - 16 л/мин.  Количество гидромоторов - 2 шт.  Диаметр верхнего ролика подачи - 156 мм.  Диаметр нижнего ролика подачи - 120 мм.  Диаметр диска-маховика - 600 мм.  Толщина диска-маховика - 30 мм.  Вес маховика - 95 кг.  Скорость вращения маховика - 1025 об/мин.  Кол-во измельчающих ножей на маховике - 4+1 контрнож.  Размер режущих ножей - 210x60x9 мм.  Материал режущих ножей - сталь 65.  Размер загрузочного окна - 200х210 мм.  Максимальный диаметр исходного материала - 200 мм.  Производительность - до 24 м³/час.  Толщина получаемой щепы - 4 мм.  Разгрузка - через патрубок с поворотом 360°.  Габаритные размеры - 3600x1530x2050 мм.  Вид транспортировки – колесная база.  Вес нетто - 750 кг. |
| 8. | Комплект поставки | 1. Паспорт. 2. Инструкция на русском языке. 3. Сертификаты. |
| 9. | Гарантия | 12 месяцев. |
| 10. | Ответственный за технические вопросы | Главный энергетик – Говядинов Андрей Игоревич  тел: раб. 8 (42 137) 54 111 (доб. 22 090), моб. 8 909 899 82 36  email: [GoviadinovAI@ntk-corp.ru](mailto:GoviadinovAI@ntk-corp.ru)  Начальник участка ТВГ – Карпов Константин Николаевич  тел: 8 909 888 19 61  email: [Karpovkn@suek.ru](mailto:Karpovkn@suek.ru) |