|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Утверждаю:**Заказчик: АО «ПО «Баррикада»Первый заместитель генерального директора |
|  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А Кокарев/ «06» июня 2024 года. |

 **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по** **реконструкцию железнодорожного пути необщего пользования АО «ПО «Баррикада», расположенного по адресу: 188306, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, помещение 146.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные данные** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид работ | Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования АО «ПО «Баррикада». |
| 2 | Заказчик | АО «ПО «Баррикада», расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, помещение 146, факс: (81371) 48-503, контактный телефон: (81371) 48-501, |
| 3 | Подрядчик | На условиях выбора подрядной организации на электронной площадке. |
| 4 | Наименование и адрес объекта | Железнодорожный подъездной путь расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, соор. 1 |
| 5 | Наименование работ (с учетом характера работ: ремонтный, реконструкционный и т.д) | Реконструкционные |
| 6 | Вид строительства | Реконструкция |
| 7 | Состав работ  | 1. Вырезка грунта с вывозом – 500 м3.
2. Демонтаж ж. б. конструкций – 3 м3.
3. Разборка действующего ж. д. пути (Р50, шпалы – ж. б.) – 43,5 м.
4. Разборка действующего ж. д. пути (Р50, шпалы – дерево) – 43,5 м.
5. Укладка стрелочных перевода в действующий путь (Р65, 1/9, брус, – ж. б., левый) – 1 комплект.
6. Укладка стрелочных перевода в действующий путь (Р65, 1/9, брус, – ж. б., правый) – 1 комплект.
7. Укладка ж. д. пути в действующий путь (Р65, шпалы – ж. б.) – 25 м.
8. Укладка ж. д. пути вновь строящийся путь (Р65, шпалы – ж. б.) – 145 м.
9. Балластировка пути и стрелочных переводов – 440 м3.
10. Выправка стрелочных переводов - 2 комплекта
11. Выправка ж. д. пути – 170 м.
12. Установка предельных столбиков – 2 шт.
13. Устройство ж.б. подпорной стенки высотой 1400 мм – 100 пог. м.
 |
| 8 | Схема  | Схема реконструкции нового железнодорожного пути (прилагается). |
| 9 | Материалы  | Предоставляет заказчик. |
| 10 | Требования к организации и проведению работ | 1. Все работы производить в соответствии с требованиями СП, ГОСТ, техническими регламентами, действующих в Российской Федерации на соответствующие виды работ. Все вновь выявленные в процессе работы дефекты ж/д путей согласовывать с Заказчиком до проведения работ.2. Все конструктивные решения и технологические процессы отдельных видов работ согласовывать с Заказчиком перед выполнением этих работ.3. Перед началом работ, разработать и предоставить на согласование Заказчику ППР и календарный план-график производства работ.4.Допуск персонала Подрядчика на объект осуществляется в соответствии с внутренним регламентом организации Заказчика.5. На территории проведения работ поддерживать порядок, не накапливать строительный и прочий мусор. 6. Складирование материала и изделий осуществлять только в месте, согласованном с Заказчиком.7. Строго соблюдать правила техники безопасности.8. По завершении всех работ или этапа работ (если это будет определено договором подряда) предоставить исполнительную документацию, составленную по СП, ГОСТ, техническими регламентами, действующими на территории РФ. |
| 11 | Сроки выполнения работ | Начало работ – в течение 3-х рабочих дней после заключения Договора подряда.Окончание работ - в течение 20 дней после начала работ. |
| 12 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы-12 месяцев. |

Составил:

Начальник отдела СиТЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В Егоров.