ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип транспортного средства | Бульдозер колесный К-703 МА-ДМ-15 или аналог |
| Технические характеристики | Длина трактора – 8,9 м; Ширина – 3,1 м; Высота – 3,8 м. При транспортном положении, вместе с рабочим оборудованием: Длина – 10,250 м; Ширина – 3,360 м. Высота та же. Колёсная база – 3,75 метров. Радиус поворота минимальный, по оси наружного колеса, с включенным задним мостом – 8,8 метров. Дорожный просвет – 430 мм. Глубина брода – 1 метр. Колея передних/ задних колес – 2,255 м. Наибольший преодолеваемый подъём – 20 градусов. Масса эксплуатационная – 20 тонн. Общая масса – 23 тонны. Распределение полной массы на заднюю ось – 10,5 тонн. Распределение массы на переднюю ось – 12,21 тонн.Двигатель ЯМЗ Д-238Ширина х Высота бульдозерного отвала составляет: в бульдозерном положении – 3,36 м; в грейдерном положении – 3,23 м. Максимальное заглубление отвала – 520 мм; максимальный подъём – 1300 мм. Средняя скорость подъёма отвала при 1700 об/мин. составляет 0,37 м/с. Средняя скорость опускания отвала при 1700 об/мин. – 0,3 м/с. Угол установки отвала в грейдерное (левое и правое) положение – 26 градусов. Угол поперечного перекоса отвала – 11 градусов.Зимний пакет. Антифриз -60, два отопителя, два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла – тонированные. |
| Общее количество | 3 (три) единицы |
| Год выпуска | 2024 |
| Базис поставки | ЯНАО, Тазовский р-н, п. Тазовский |
| Срок поставки | до 10.11.2024 |