# Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  |
|  | *Директор по транспорту и эксплуатации аэродрома*   |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
|  |  Мадуров О.Н,*.* |
|  | *(Ф. И. О. начальника)* |
|  |  |
|  | *(подпись)* |
|  |  |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****для****[договора ПОСТАВКИ Фронтального погрузчика**  |
|  |
| Требования к предмету закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| Машина должна быть новый, собрана в заводских условиях. Должна иметь сертификат производителя, соответствовать технической документации. Гарантия – не менее 2 лет.  |
|  |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
|  **Общие характеристики:**ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ОДНОКОВШОВЫЙ LGCE L968F или аналогГабаритные размеры (ДxШxВ), мм – не более 8770х3200х3470 Номинальная грузоподъемность, кг – не менее 6000Номинальная мощность, л.с./кВт – не менее 242/178Радиус поворота по кромке ковша, мм. – не более 7140Объем ковша, мᶟ - 3,0-5,0Высота выгрузки (по ковшу), мм – не менее 3250Дальность выгрузки, мм. – не менее 1210Габаритная ширина (без ковша),мм – не более 2925Максимальное вырывное усилие, кН – не менее 210Эксплуатационная масса, кг. – не более 19950Минимальный клиренс, мм. – не менее 530Максимальное тяговое усилие, кН – не менее 180Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом WeichaiТрёхэлементный гидротрансформаторКоличество передач 4/4Двухконтурная гидравлическая тормозная системаСтояночный тормоз - Дисковый с электропневматическим управлениемРулевое управление – Гидравлическая система с регулировкой в зависимости от нагрузкиКондиционерКод ТН ВЭД - 8429519900, Прочие погрузчики одноковшовые фронтальныеОгнетушитель с креплением – 2 шт.Проблесковый маяк не менее 1 шт.Радиоподготовка под 1 радиостанцию – вывод в кабине точки подключения радиостанции 12В.ЗИП:Запасное колесо с диском – 1 шт.Запасной комплект щеток стеклоочистителяКомплект фильтров на первые три технических обслуживания |
|  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
|  |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
|  |
|  |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
|  |
|  |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
|  Погрузчик фронтальный – 1 ед. |
|  |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| Санкт-Петербург, Пулковское 41 лит ЗИ  |
|  |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Согласно условий договора  |
|  |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| - Гарантийное обслуживание и ремонт техники в течение гарантийного срока 24 месяца от даты ввода машины в эксплуатацию;- Техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации машины;Потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы:  Потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы:- договор купли-продажи - оригинал,  3 экз.;- Паспорт самоходной машины (далее - ПСМ) или электронный паспорт самоходной машины (ЭПСМ;- Акт приёма-передачи с указанием паспортных данных (ПСМ);- Товарная накладная - оригинал, 1 экз.;- Счет-фактура - оригинал, 1 экз.;- сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданный аккредитованным в соответствующей области Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией) органом по сертификации или Росавиацией;- Каталог запасных частей на русском языке в бумажном и электронном виде;- Руководство по эксплуатации на поставляемое изделие  на русском языке- Руководство по ремонту на поставляемое изделие c расшифровкой кодов ошибок на русском языке в бумажном и электронном виде;- Руководство по сервисному (техническому) обслуживанию, 1 экз. на русском языке- "Ведомости комплектации" (Technical Data Sheet), содержащей:* Перечень основных узлов и агрегатов с указанием марки/модели/заводского номера;
* Характеристики колес/покрышек (размерность, норма слойности, индекс скорости);
* Химмотологическую карту заправленных жидкостей (если требуется).

- Электрическая схема в бумажном и электронном виде.- Гидравлическая схема в бумажном и электронном виде.- Жидкостная схема;- Письменное разрешение на установку оборудования ГЛОНАСС/GPS.- Письменное разрешение на проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию у любого дилера данной марки техники и/или персоналом покупателя, прошедшим соответствующее обучение у поставщика техники, с сохранением гарантийных обязательств продавца.- Сервисная книжка Транспортного средства на русском языке; Потенциальный поставщик должен:Провести пуско-наладочные работы;Провести обучение сотрудников Покупателя на территории Покупателя, отдельно:- по эксплуатации (четыре дня занятий продолжительностью не менее 7 часов, количество обучаемых определяет Покупатель) с оформлением Акта выполненных работ по обучению.- по обслуживанию и ремонту и конструкции основных узлов и агрегатов (два дня занятий продолжительностью не менее 4 часов, количество обучаемых определяет Покупатель) с оформлением Акта выполненных работ по обучению.  |
|  |
|  |
| Требования к потенциальному поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии ; |  |
| Документы, разрешающие продажу пассажирского автотранспорта |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать каких]; | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения [указать какие]; | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты, декларации [указать какие];**Сертификат соответствия ЕАЭС** [x]  | [x]  |
| Сертификат соответствия на русском и английском языках при наличииСертификат производителя на русском и английском языкахпри наличии |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать какой]; | [ ]  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать какие]; | [ ]  |
|  |  |
| продукция представлена на рынке РФ не менее-3х лет |  |
|  |  |
| Уполномоченный представитель производителя на территории РФ |  |
| квалификационные требования: |  |
|  |  |
| требования к персоналу [наличие обученных по требованиям производителя специалистов]; | [x]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [] | [x]  |
|  |  |
| иные [Потенциальный поставщик должен предоставить подтверждающие правоспособность юридического лица документы:* заверенную копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;
* Свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании -аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании - Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);
* выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании - документ, подтверждающий существование компании в настоящее время выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);

документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта)Приложение №1 к Коммерческому предложению - расчет стоимости СО и ТО в год предлагаемой к поставке техникиПриложение №2 к Коммерческому предложению - технические характеристики предлагаемой к поставке техникиПриложение №3 к Коммерческому предложению - таблица соответствия техническим требованиям технического заданияКаталог завода изготовителя предлагаемой к поставке техники с указанием и подтверждением всех технических характеристик предлагаемой к поставке техники в формате pdf].  | [x]  |
|  |  |