ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип транспортного средства | Полуприцеп-цистерна ППЦТВ 20Т-21 ПТ УСТ 9465 или аналог |
| Технические характеристики | Масса снаряженной полуприцеп-цистерны не более 8 760 кгПолная масса ППЦТВ не более 28 760 кгВместимость цистерны, 20 м3 Количество секций, 1 шт.Форма поперечного сечения цистерны Чемодан переменного сеченияМатериал цистерны - внутренняя часть сталь 09Г2С, 4мм - наружная часть сталь с ЛКП Ст3 1,2ммТермоизоляция, 100 мм Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). Волнорезы Полусферической формы фланжированные холоднокатаныеКрышка люка алюминиеваяУстройство дыхательное УД2-80 (фланцевое)Лестница на площадку обслуживания заливной горловины в передней части цистерныПоручень складной сбоку от площадки обслуживанияПлощадка обслуживания из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектомПротивооткатные башмаки пластиковыеТрубопровод слива трубопровод цистерны, мм Ду 80Быстроразъемные соединения (БРС)Пенал для рукава оцинкованныйРукав напорный, 4 м (2 шт.) на 150 ммПодвеска двухосная, односкатная, рессорно-балансирная подвеска, оси УСТКоличество осей/колес 2 / 4+1 Шины 425/85 R21Тормозная система с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС). Тормозные механизмы всех колес барабанного.Габаритные размеры полуприцепа-цистерныДлина, 9580 мм Ширина, 2550 м Высота, 3540 мм Высота ССУ,1 490/1 500 ммОтвод на заливной люк под 77 рукавГреющий кабель на сливной кранСливной кран диаметром 150 мм |
| Общее количество | 2 (две) единицы |
| Год выпуска | 2024 |
| Базис поставки | ЯНАО, Тазовский р-н, п. Тазовский |
| Срок поставки | до 10.11.2024  |