ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип транспортного средства | Полуприцеп-цистерна ППЦТВ 20Т-21 ПТ УСТ 9465 или аналог |
| Технические характеристики | Масса снаряженной полуприцеп-цистерны не более 8 760 кг  Полная масса ППЦТВ не более 28 760 кг  Вместимость цистерны, 20 м3 Количество секций, 1 шт.  Форма поперечного сечения цистерны Чемодан переменного сечения  Материал цистерны  - внутренняя часть сталь 09Г2С, 4мм  - наружная часть сталь с ЛКП Ст3 1,2мм  Термоизоляция, 100 мм  Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты).  Волнорезы Полусферической формы фланжированные холоднокатаные  Крышка люка алюминиевая  Устройство дыхательное УД2-80 (фланцевое)  Лестница на площадку обслуживания заливной горловины в передней части цистерны  Поручень складной сбоку от площадки обслуживания  Площадка обслуживания из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом  Противооткатные башмаки пластиковые  Трубопровод слива трубопровод цистерны, мм Ду 80  Быстроразъемные соединения (БРС)  Пенал для рукава оцинкованный  Рукав напорный, 4 м (2 шт.) на 150 мм  Подвеска двухосная, односкатная, рессорно-балансирная подвеска, оси УСТ  Количество осей/колес 2 / 4+1 Шины 425/85 R21  Тормозная система с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС). Тормозные механизмы всех колес барабанного.  Габаритные размеры полуприцепа-цистерны  Длина, 9580 мм Ширина, 2550 м Высота, 3540 мм Высота ССУ,1 490/1 500 мм  Отвод на заливной люк под 77 рукав  Греющий кабель на сливной кран  Сливной кран диаметром 150 мм |
| Общее количество | 2 (две) единицы |
| Год выпуска | 2024 |
| Базис поставки | ЯНАО, Тазовский р-н, п. Тазовский |
| Срок поставки | до 10.11.2024 |