**Приложение №1 - График технического обслуживания ГПУ №1 инвентарный номер Я0070014108**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ТО** | **Время простоя оборудования при проведении ТО в часах в зависимости от наработки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Количество ТО на 1 машину** |
| **25000 ч.** | **26000 ч.** | **27000 ч.** | **28000 ч.** | **29000 ч.** | **30000 ч.** | **31000 ч.** | **32000 ч.** | **33000 ч.** | **34000 ч.** | | **35000 ч.** | **36000 ч.** | **37000 ч.** | **38000 ч.** | **39000 ч.** | **40000 ч.** | **41000 ч.** | **42000 ч.** | **43000 ч.** | **44000 ч.** | **45000 ч.** | **46000 ч.** | **47000 ч.** | **48000 ч.** | **49000 ч.** | **50000 ч.** | **51000 ч.** |
| **ТО 1** | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 |
| **ТО 2** |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 13 |
| **ТО 4** |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 |
| **ТО 8** |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| **ТО 10** |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |
| **ТО 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **КР без снятия рамы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее время простоя при проведении ТО на ГПУ №1, ч. | **16** | **36** | **16** | **52** | **16** | **40** | **16** | **76** | **16** | **36** | | **16** | **544** | **16** | **36** | **16** | **52** | **16** | **36** | **16** | **76** | **16** | **40** | **16** | **52** | **16** | **36** | **16** | **1336** |