**Приложение к техническому заданию**

Изготовление и монтаж навесов на на крышные окна производственного корпуса

ООО «Витра Плитка»

Для обеспечения вентиляции и поддержания температурно- влажностного режима в производственном корпусе (далее по тексту- ПК)

Требуется изготовить и смонтировать по месту (на крыше ПК) металлоконструкцию – Навес (полный аналог уже установленных) в количестве 5-ти штук.

Длина – 4 метров

Ширина – 3,3 метра

Высота (в высокой точке)- 1,8 метра

Материал – труба профильная 40х40, арка и 40Х20.

Покараска- порошковая.

Поверхность для монтажа –

кровля «Технониколь» мембранная, с установленными окнами и люками вытяжной пожарной вентиляции «Меркор», высота от отметки «0» - 9метров.

Фото существующих конструкций, в том числе креплений в приложении.

**Перед выставление коммерческого предложения согласовать с заказчиком чертежи, включая крепёжные элементы, выполненные в DWG или аналогичном формате.**

**Срок изготовления и монтажа - с 15 мая по 15 июня.**

При необходимости замеров, согласовать выезд - телефон 8 965 445-70-66

(Ширяев Владислав Владимирович)

*Инженер Ширяев В.В.*

*(8 965 445 70 66)*

**