**Приложение № 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |
| Руководитель ОТР СЭЗС |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
| В.А. Макаров |
| *(Ф. И. О. начальника)* |
|  |
| *(подпись)* |
|  |
|  | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для** | |

**договора** **подряда на выполнение работ по замене разрушенных противопожарных дверных блоков 3152а, 3152С в помещении служебного коридора, АВК «Пулково 1» .**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| 1. **Требования к предмету закупки** | |
|  | |
| **Общие требования к качеству** | |
| **Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Технических регламентов, в том числе регламента пожарной безопасности, других действующих нормативных документов Российской Федерации.** | |
|  | |
|  | |
| **Требования к техническим характеристикам** | |
| Соответствие материалов пожарным, гигиеническим, санитарным нормам. | |
|  | |
|  | |
| **Требования к размерам (заполняется для товаров)** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Требования к упаковке (заполняется для товаров)** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Требования к отгрузке (заполняется для товаров)** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Количество товара, объем работ, услуг** | |
| **1.1. Замена противопожарного дверного блока 3152А.**   1. Демонтаж металлического дверного блока с сохранением - 2.8 м. кв. 2. Демонтаж СКУД -1 система. 3. Демонтаж металлического дверного откоса с сохранением - 1.20 м. кв. 4. Устройство двухстворчатого противопожарного EI60 металлического дверного блока (2100х1500 мм) с выпадающим порогом, ручка типа Антипаника на две створки, устройство замка, доводчика (2 шт) и всей необходимой фурнитуры (размеры створок, цвет и конфигурацию дверей, шильд, предварительно согласовать с Заказчиком) – 3.5 м. кв. 5. Устройство СКУД - 1 система. 6. Демонтаж напольного покрытия из керамогранита (600\*600\*9 мм) на клею - 1.1 м. кв. 7. Монтаж напольного покрытия из керамогранита (600\*600\*9 мм) материал керамогранита заказчика, на клей. -1.1 м. кв. 8. Шпаклевка поверхности стен до 3 мм - 1.2 м. кв. 9. Покраска ВЭС поверхности стен вокруг дверного блока на ширину до 100мм (цвет согласовать с заказчиком) - 2.0 м. кв. 10. Такелажные работы по перемещению демонтированного оборудования до 300м.   **Предусмотреть:**  усиление конструкций дверной рамы, усиление в полотне, в местах крепления доводчиков и электромагнитных замков, дополнительная проварка полотна со стороны притвора.  **Место производства работ.**   |  |  | | --- | --- | |  |  |   **1.2. Замена противопожарного дверного блока 3152С.**   1. Демонтаж металлического дверного блока с сохранением - 2.5 м. кв. 2. Демонтаж СКУД -1 система. 3. Демонтаж металлического дверного откоса с сохранением - 1.10 м. кв. 4. Устройство двухстворчатого противопожарного EI60 металлического дверного блока (2100х1500 мм) с выпадающим порогом, ручка типа Антипаника на две створки, устройство замка, доводчика (2 шт) и всей необходимой фурнитуры (размеры створок, цвет и конфигурацию дверей, шильд, предварительно согласовать с Заказчиком) – 3.5 м. кв. 5. Устройство СКУД - 1 система. 6. Демонтаж напольного покрытия из керамогранита (600\*600\*9 мм) на клею. - 1.1 м. кв.      1. Монтаж напольного покрытия из керамогранита (600\*600\*9 мм) материала заказчика, на клей. - 1.1 м. кв. 2. Шпаклевка поверхности стен до 3 мм - 1.2 м. кв. 3. Покраска ВЭС поверхности стен вокруг дверного блока на ширину до 100мм (цвет согласовать с заказчиком) - 1.90 м. кв. 4. Такелажные работы по перемещению демонтированного оборудования до 300м.   **Предусмотреть:**  усиление конструкций дверной рамы, усиление в полотне, в местах крепления доводчиков и электромагнитных замков, дополнительная проварка полотна со стороны притвора. | |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |
|  | |
|  | |
| 1. **Место, сроки (периоды), иные условия закупки** | |
|  | |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества)** | |
| **Пулковское шоссе, дом 41 А, АВК Пулково 1.** | |
|  | |
|  | |
| **Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | |
| **Начальный срок выполнения работ – с момента подписания Договора Сторонами. Конечный срок выполнения работ – не позднее 15 октября 2024г;** | |
|  | |
|  | |
| **Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | |
| А) Выполнение работ в условиях действующего предприятия, пропускной режим.  Соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ. Исполнитель обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик. Срок оформления пропусков в контролируемую территорию аэропорта от 45 (сорока пяти) рабочих дней.  Б) Ежедневно, по окончании рабочей смены, производить затаривание, погрузку и вывоз мусора.  В) К моменту завершения работ предоставить Заказчику в 2-х экземплярах исполнительную документацию, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на примененные материалы.  Г) Гарантия на примененные материалы и выполненные работы составляет 2 года (24 мес.) с момента подписания акта о приемке выполненных работ.  Д) До начала производства работ Исполнитель самостоятельно оформляет разрешение на проведение огневых работ (при необходимости) а также материальные пропуска на ввоз и вывоз материалов и оборудования.  Е) Перед началом работ Исполнитель своими силами производит точные замеры. Ответственность за правильность и точность произведенных замеров несет Исполнитель.  Ж) Подрядчик гарантирует соответствие качества и технологии производства работ необходимым СНиП, ГОСТ, Техническим регламентам и другим нормативным документам РФ.  **Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Расходы на изготовление пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников и/или транспортных средств Подрядчика несет Заказчик. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Для использования автотранспорта и средств механизации (бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики и т.п.) в контролируемой зоне аэропорта «Пулково», Подрядчик обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ. Страховая сумма не менее рублевого эквивалента 1 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования), на весь срок действия настоящего Договора. В договоре страхования должен быть указан весь автотранспорт и/или средства механизации, используемые Подрядчиком при выполнении работ или должно быть указание на неограниченное количество ТС, на которые распространяется страхование. Страхование должно распространяться на контролируемую зону аэропорта «Пулково» и прилегающую территорию в радиусе 50 метров. Размер франшизы не должен превышать рублевого эквивалента 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования). Копия страхового полиса (заверенная печатью и подписью руководителя Подрядчика) должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Срок оформления пропусков в контролируемую территорию Аэропорта от 45 (сорока пяти) рабочих дней.** | |
|  | |
|  | |
| 1. **Требования к потенциальному поставщику** | |
|  |  |
| * 1. **наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):** |  |
|  |  |
| * + 1. лицензия «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» |  |
|  |  |
| * + 1. участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях); |  |
|  |  |
| * + 1. допуски, разрешения; допуск СРО на работы предусмотренные техническим заданием: |  |
|  |  |
| * + 1. сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы; |  |
|  |  |
| * + 1. договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); |  |
|  |  |
| * + 1. права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); |  |
|  |  |
| * + 1. иные; |  |
|  |  |
| * 1. **квалификационные требования:** |  |
|  |  |
| * + 1. персонал должен быть квалифицированным, знать технологию выполнения работ и иметь опыт выполнения данных работ; |  |
|  |  |
| * + 1. требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в установленные сроки; |  |
|  |  |
|  |  |
| * + 1. Потенциальный Подрядчик в составе Коммерческого предложения обязательно должен предоставить документы:   i подтверждающие правоспособность юридического лица;  а. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;  b. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компанию – Сертификат инкорпорации (The Gertify of Incorporation);  с. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);  d. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей ( решение учредителей / акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта) ;  ii перечень выполненных объектов, подтверждающие опыт выполнения потенциальным подрядчиком подобных работ ранее;  iii календарный график производства работ;  iv Коммерческое предложение обосновывающее расчет стоимости по Договору;  Все документы, предоставленные потенциальным подрядчиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального подрядчика и представлены в сканированных копиях в формате **Pdf и WORD.**  Разработано:  инженер ОТР СЭЗС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ушаков И.А. |  |