УТВЕРЖДАЮ

Директор завода ООО «Парламент Продакшн»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорьев А.А.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по: асфальтированию участка территории с удалением части газонного насаждения

Завода ООО "Парламент Продакшн" по адресу: г. Балашиха, улица Поповка, вл.5, согласно фото

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный инициатор | Инженер по обслуживанию зданий и сооружений Бушуев М.В., тел.: +7 (495) 739-4040 доб. 74-02 +7 916 574-02-61 |
| 2 | Предпосылки для выполнения работ | Невозможность гарантировать безопасность проведения погрузочно-разгрузочных работ (ППР) при парковке транспортных средств (ТС) для приёма и отправки товаров через ворота склада компании ТД РАМ ввиду недостатка места для манёвра ТС. |
| 3 | Цели и задачи мероприятия | Цели:  . создание безопасного проезда для автомобилей при проведении ППР;  Задачи мероприятия:  . Удаление части газонного насаждения;  . Подготовка основания для укладки асфальта;  . Установка бортового камня  . Укладка асфальтового покрытия с соблюдением технологии и стандартов качества;  . Уборка строительного мусора и восстановление газона после завершения работ. |
| 4 | Основные технические требования к планируемым работам, приобретаемому оборудованию (материалам) | 1. Подготовка участка: удаление растительности, грунта, выравнивание поверхности, ручным и   механизированным способом на глубину необходимую для устройство нижнего слоя основания из ГПС и укладки дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси.   1. Устроить уклон оставшейся части газона в сторону бортового камня. 2. Погрузка и вывоз снятого слоя грунта, скола, бордюрного камня на утилизацию. Согласно предварительной оценке, объём составляет около 136 м³. Эти данные являются приблизительными и требуют уточнения после осмотра. 3. Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка, толщина 30 см (31м3 с коэффициентом уплотнения 1,15) 4. Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня, толщина 20 см (23,5м3 с коэффициентом уплотнения 1,3) 5. Установка дорожного бортового камня по стороне примыкания газона к асфальтируемому участку, 20 метров. 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной **8 см**. из мелкозернистых а/б смесей марки 2 тип Б с применением асфальтового катка и виброплиты (асфальтобетонная смесь мелкозернистая марки 2 тип Б по ГОСТ 9128-2013 в кол-ве **17,3** тонн). 7. При укладке асфальтобетонной смеси - соблюдать температурный режим смеси. |
| 5 | Данные участка для для укладки асфальтобетонной смеси. | Площадь - 90 м2  Высота газона – 600 мм  Бордюрный камень - дорожный |
| 6 | Фото 1. Границы участка для для укладки асфальтобетонной смеси. |  |
| 7 | Отредактированное Фото 2.  Желаемый результат |  |
|  | Фото 3. Высота газона |  |