|  |
| --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  |
|   |
| Устройство перегородки в режимном помещении № 22 на 2-м этаже здания заводоуправления № 2  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Устройство перегородки** |
| **1** | **Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами** | **м2** | **4,84** | **ГЭСНр55-01-008-04Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр** |  |
| **2** | **Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса Прим.Устройство светозащищенной перегородки с дверным проемом из ПВХ панелей высотой 2.5м. по армирующему профилю.** | **м2** | **8,93** | **ГЭСН09-04-010-04Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр** |  |
| **3** | **Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная. Прим.стеклопакет матовый или аналог** | **м2** | **8,93** | **ФСБЦ-11.3.03.15-1048Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр** |  |
| **4** | **Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную** | **т** | **0,14278** | **47-1** |  |
| **5** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км** | **т** | **0,14278** | **02-15-1-01-0030** |  |

Приложение № 2

к Договору подряда от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г

№\_\_\_/2025-РСГ

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****И.о. главного инженера****Филиала «35 СРЗ»** **АО «ЦС «Звездочка»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Трещалин****М.П.** | **Подрядчик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.П.** |