|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость давальческих материалов** | | | | |
| № п/п | Наименование профнастила | Длина, мм | Ед. изм. | Кол-во |
| **Крытый склад №1** | | | | |
| 1 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6420 | кв.м. | 8808,24 |
| 2 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6300 | кв.м. | 21609 |
| 3 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2700 | кв.м. | 1852,2 |
| 4 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4510 | кв.м. | 2931,5 |
| 5 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4590 | кв.м. | 3148,74 |
| 6 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2400 | кв.м. | 331,2 |
| 7 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2850 | кв.м. | 17,1 |
| 8 | С21-1000-0,5 AISI 304/ГОСТ 24045-2016 | 6100 | кв.м. | 707,6 |
| 9 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5850 | кв.м. | 146,25 |
| 10 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5720 | кв.м. | 131,56 |
| 11 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4800 | кв.м. | 4,8 |
| 12 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1550 | кв.м. | 1,55 |
| 13 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2550 | кв.м. | 2,55 |
| 14 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6450 | кв.м. | 677,25 |
| 15 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5350 | кв.м. | 53,5 |
| 16 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5000 | кв.м. | 60 |
| 17 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3300 | кв.м. | 33 |
| 18 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2260 | кв.м. | 27,12 |
| 19 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 7100 | кв.м. | 7,1 |
| 20 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1350 | кв.м. | 1,35 |
| 21 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2350 | кв.м. | 9,4 |
| 22 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3350 | кв.м. | 13,4 |
| 23 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4350 | кв.м. | 26,1 |
| 24 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1800 | кв.м. | 1,8 |
| 25 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2800 | кв.м. | 2,8 |
| 26 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3800 | кв.м. | 3,8 |
| 27 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5800 | кв.м. | 5,8 |
| 28 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6800 | кв.м. | 6,8 |
| 29 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3550 | кв.м. | 3,55 |
| 30 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4550 | кв.м. | 4,55 |
| 31 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5550 | кв.м. | 5,55 |
| 32 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6550 | кв.м. | 6,55 |
| 33 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1500 | кв.м. | 1,5 |
| 34 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2500 | кв.м. | 2,5 |
| 35 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3500 | кв.м. | 3,5 |
| 36 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4500 | кв.м. | 9 |
| 37 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5500 | кв.м. | 11 |
| 38 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6500 | кв.м. | 6,5 |
| 39 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1000 | кв.м. | 2 |
| 40 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2000 | кв.м. | 4 |
| 41 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3000 | кв.м. | 6 |
| 42 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4000 | кв.м. | 8 |
| 43 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6000 | кв.м. | 12 |
| 44 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6350 | кв.м. | 12,7 |
| 45 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 7200 | кв.м. | 14,4 |
| 46 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5850 | кв.м. | 111,15 |
| 47 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5720 | кв.м. | 148,72 |
| 48 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4800 | кв.м. | 19,2 |
| 49 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3450 | кв.м. | 3,45 |
| 50 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1550 | кв.м. | 17,05 |
| 51 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2550 | кв.м. | 20,4 |
| 52 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6450 | кв.м. | 664,35 |
| 53 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5350 | кв.м. | 42,8 |
| 54 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3300 | кв.м. | 19,8 |
| 55 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2260 | кв.м. | 18,08 |
| 56 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2400 | кв.м. | 9,6 |
| 57 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3550 | кв.м. | 3,55 |
| 58 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4550 | кв.м. | 4,55 |
| 59 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5550 | кв.м. | 5,55 |
| 60 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6550 | кв.м. | 6,55 |
| 61 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1500 | кв.м. | 1,5 |
| 62 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2500 | кв.м. | 2,5 |
| 63 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3500 | кв.м. | 3,5 |
| 64 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4500 | кв.м. | 9 |
| 65 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5500 | кв.м. | 11 |
| 66 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6500 | кв.м. | 6,5 |
| 67 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 7200 | кв.м. | 14,4 |
| 68 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1900 | кв.м. | 7,6 |
| 69 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2900 | кв.м. | 11,6 |
| 70 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3900 | кв.м. | 15,6 |
| 71 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4900 | кв.м. | 19,6 |
| 72 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5900 | кв.м. | 17,7 |
| 73 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6900 | кв.м. | 6,9 |
| 74 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1700 | кв.м. | 1,7 |
| 75 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2700 | кв.м. | 2,7 |
| 76 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3700 | кв.м. | 7,4 |
| 77 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4700 | кв.м. | 9,4 |
| 78 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5700 | кв.м. | 11,4 |
| 79 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6700 | кв.м. | 6,7 |
| 80 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5260 | кв.м. | 10,52 |
| 81 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2200 | кв.м. | 2,2 |
| 82 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3200 | кв.м. | 6,4 |
| 83 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4200 | кв.м. | 16,8 |
| 84 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5200 | кв.м. | 10,4 |
| 85 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6200 | кв.м. | 6,2 |
| 86 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1150 | кв.м. | 1,15 |
| 87 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2150 | кв.м. | 2,15 |
| 88 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3150 | кв.м. | 3,15 |
| 89 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 4150 | кв.м. | 4,15 |
| 90 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 5150 | кв.м. | 5,15 |
| 91 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6150 | кв.м. | 6,15 |
| 92 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 7150 | кв.м. | 7,15 |
| 93 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 900 | кв.м. | 0,9 |
| 94 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 600 | кв.м. | 2,4 |
| 95 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3900 | кв.м. | 15,6 |
| 96 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 3100 | кв.м. | 12,4 |
| 97 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 2300 | кв.м. | 9,2 |
| 98 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 1500 | кв.м. | 6 |
| 99 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 580 | кв.м. | 2,32 |
| 100 | С21-1000-0,5 AISI 304/ГОСТ 24045-2016 | 6100 | кв.м. | 14,152 |
| 101 | НС44-1000-0,5 AISI304/ГОСТ 24045-2016 | 6300 | кв.м. | 108,045 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **42 248,90** |