**Заявка (ТрЗ)**

**Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Марка, модель и тип транспортного средства** | **Грузовой самосвал SHACMAN SX32586V385 6\*6 X3000** **или аналог**. Цвет рубиновый или красный. Полноприводный, колесная формула 6\*6, объем кузова 19м3, грузоподъемность 24 тонны. Ошиновка двускатная. Год выпуска автомобиля – 2024 г. |
| **Требования к машине и дополнительное оборудование** | **Требования к машине:**  **Общие требования:**  Автомобиль: должен удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ и др. нормативных документов, иметь ЭПТС и одобрение типа транспортного средства РФ, подтверждающее качество и иметь отметку об уплате утилизационного сбора.  Автомобиль: должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года.  Гарантия на автомобиль: 1 год или 80 000 км пробега.  Должно быть проведено техническое обслуживание двигателя и шасси.  **Техническое задание:**  Двигатель: WEICHAI WP12.430 E50, 6-ти цилиндровый рядный, вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонадув, интеркуллер, прямой впрыск, рабочий объем – 11596см3, мощность двигателя – 430 л.с/1900об/мин, максимальный крутящий момент 1500/1200-1500. ТНВД – непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления, воздушный фильтр – центробежный.  Трансмиссия:  Коробка передач – механическая, 12-ти ступенчатая, модель 12 JSD220TA-B, ретардер технология «Fast Fuller», с синхронизаторами на всех передачах.  Раздаточная коробка: ZQC2000;  Тип и передаточное число главной передачи: двойная, разнесенная, 5.262  Передний мост: 9 тонн технология «MAN», тормозные барабаны;  Задние мосты: 16 тонн технология «MAN», двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала;  Шасси: Подножие – корытообразный лонжерон, ширина:850мм, передняя подвеска – зависимая рессорная на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска – балансированная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости;  Тормозная система: рабочая тормозная система – пневматическая двухконтурная, стояночная – пружинная энергоаккумуляторная, АБС – 6 каналов (марка WABCO)  Шины: 315/80 R22,5 – 11шт.  Кабина: Х3000 Рейсталинг, передняя, расположена над двигателем, с одним спальным местом, четыре крепления, теплый тип, усиленная отопительная система кабины, кондиционер.  Параметры размеров автомобиля:  База – 3775+1400мм  Колея передних/задних колес – 2036/1860мм  Минимальный клиренс – 314мм  Внешние габариты (длина/ширина/высота) – 8329/2490/3520мм  Габариты кузова (длина/ширина/высота) – 5600/2300/1500мм  Кузов толщина дно/борт – 8/6мм с подогревом  Внутренний объем кузова – 19м3  Объем топливного бака – 500л;  Комплектация:  Аудиосистема с дисплеем;  Камеры кругового обзора;  Круиз контроль;  Автоматический двузонный климат контроль;  Мульти-руль;  Стеклоподъемники;  Подогревы зеркал, электро-регулировка зеркал;  Руль и сиденье водителя пневматика, улучшенная шумоизоляция, велюровые сиденья, широкий спальник, центральный замок с управлением с ключа, датчик дождя, панель приборов - 6 дюймов дисплей, сиденье водителя с пневматической регулировкой и подогревом, 13 режимов регулировки положения, 2 подлокотника с регулировкой.  Утепленная кабина НОРД.  Предпусковой подогреватель двигателя с таймером автоматического запуска;  Электрооборудование: стартер – 24/6,2 В/кВт, генератор переменного тока А:28/2.2.80 В/кВт.  Аккумулятор 180 А.ч – для эксплуатации в обстановке низкой температуры.  Наличие технического обслуживания для гарантийного и сервисного ремонта и обслуживания в Тюменской области, ХМАО.  Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев без ограничения по моточасам, с даты подписания Акта приема-передачи Товара. |
| **Базис поставки** | ХМАО-Югра, г. Урай, проезд 7, подъезд 45 |
| **Общее количество** | 2 ед. |
| **Год выпуска** | 2024 |
| **Срок поставки** | IV квартал 2024г. |