|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  **Технический директор**  **ООО «Петербургцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сапсалёв А.Н.**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.** | **Утверждаю:**  **Директор**  **ООО «Петербургцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьев А.Н.**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:**

**На проведение капитального ремонта покрытия подъездной дороги «Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» инв. № 1020088» завода ООО «Петербургцемент»**

**протяженностью 598 м**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Местоположение объекта | Подъездная дорога «Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» инв. № 1020088» завода ООО «Петербургцемент». |
| 2 | Юридический адрес объекта | Россия, 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, цементный завод. |
| 3 | Вид ремонта | Капитальный ремонт покрытия подъездной дороги «Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» инв. № 1020088» завода ООО «Петербургцемент» протяженностью 598 м по технологии холодной регенерации с покрытием из асфальтобетона. |
| 4 | Исполнитель работ | По результатам тендера |
| 5 | Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП | 1. Приложение №1 Проект договора подряда; 2. Приложение №2 Дефектная ведомость; 3. Приложение №3 Порядок формирования стоимости работ 4. Приложение №4 Локальная смета (ЭО) 5. Приложение №5 График выполнения работ |
| 6 | Условие проведения закупки | 1.Предложение подрядной организации не должно превышать стоимость экспертной оценки Заказчика, приведенной в Локальной смете Заказчика (Приложения №4). По результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение №1) с приложением Локальной сметы Заказчика (Приложение №4).  2.До завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанной в п.5 настоящего ТЗ;  3.Организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п. 5 ТЗ), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры;  4.Участники закупки до подачи предложения могут осуществить выезд на объекты, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком; |
| 7 | Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке | Расчет на работы формируется в соответствии с Порядком формирования стоимости работ (Приложение №3 к ТЗ)  Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):  - копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении;  - копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе;  - информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО;  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;  - копию устава общества;  -копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации;  - выписку из банка об открытии счета;  -копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера;  - актуальную выписку из реестра членов СРО, на основании которой контрагент осуществляет свою деятельность (при стоимости свыше 3 млн. руб.);  - копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам;  - документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы;  - справку об опыте работы;  - заявление о добросовестности контрагента (согласно образцу, прилагаемого Заказчиком).  -График производства работ, предлагаемый Подрядчиком.  -График оплаты, предлагаемый Подрядчиком.  -Комплект документов для проверки контрагента  -Департаментом защиты ресурсов (ДЗР) ООО «Петербургцемент» АО «ЦЕМРОС» на благонадежность.  -Согласие с проектом договора (свободная форма).  -Согласие/замечания к ДВ и сметной документации (свободная форма). |
| 8 | По результатам тендера | 1. Ширина автодороги по покрытию 7 м; 2. Площадь ремонтируемого покрытия 4190 м²; 3. Ширина автодороги по основанию 9,5 м; 4. Ремонт основания методом холодной регенерации на участке протяженностью 598 м, площадью 4190 м²; 5. Автомобильная дорога к месторождению известняка «Дубоем» является собственностью ООО «Петербургцемент» (Свидетельство о государственной регистрации права №47-47-26/031/2012-442 от 25.12.2012) и не относится к Федеральным, Региональным, Межмуниципальным и Местным автодорогам. |
| 9 | Объемы работ | Согласно дефектной ведомости |
| 10 | Материалы | Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А,Б М1 фр. 5-15 (гранит, БНД 70/100), эмульсия битумная готовая ЭБДК Б по ГОСТ Р58952. 1-2020, термопластик для дорожной разметки со световозвращающими элементами,закупаются и поставляются Подрядчиком / Исполнителем работ.  Портландцемент ЦЕМ I 42,5H ГОСТ 31108-2020 и щебень 20-40 марки 600 (для укрепления обочин) предоставляется Заказчиком по схеме давальческого сырья. |
| 11 | Основной перечень применяемых при ремонте материалов | 1. Щебень 20-40 марки 600 (для укрепления обочин) предоставляется Заказчиком по схеме давальческого сырья.; 2. Портландцемент ЦЕМ I 42,5H ГОСТ 31108-2020 производства АО «ЦЕМРОС» предоставляется Заказчиком по схеме давальческого сырья. 3. Вода техническая; 4. Битумная эмульсия (поверхностная обработка) 5. Асфальтобетонная смесь тип А,Б М1 фр. 5-15 (гранит, БНД 70/100) 6. Термопластиковая разметка |
| 12 | Дата проведения тендерной процедуры | Март-апрель 2024 года |
| 13 | Сроки выполнения работ (ориентировочно) | Согласно условиям договора и по результатам проведения тендера (июнь-август 2024г) |
| 14 | Проектные работы / схема работ | Перед началом выполнения работ исполнитель должен согласовать ПОДД и схему установки дорожных знаков в ГИБДД. Далее согласование ППР со службами завода. |
| 15 | Дорожные знаки / разметка | Поставку и установку необходимых дорожных знаков до начала выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика/Исполнителя работ. |
| 16 | Требования к выполнению работ | 1. Работы должны проходить в строгом соблюдении ПНСТ, ГОСТ, СНиП, СП, правил пожарной безопасности и прочих нормативных документов, в соответствии с действующем законодательством РФ. 2. Наличие актуальной выписки СРО на соответствующие виды работ. 3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 4. Направить для выполнения работ квалифицированных специалистов, обученных и аттестованных в установленном порядке. 5. Подрядчик / Исполнитель работ, перед началом работ: 6. Разрабатывает схемы на ремонт дороги согласно действующих в РФ нормативов и ГОСТов; 7. Согласовывает схемы с госслужбами и заказчиком; устанавливает необходимые дорожные знаки согласно согласованных схем проведения ремонтных работ на подъездной автодороге к ООО «Петербургцемент». 8. Не позднее, чем за день до начала работ, назначить постоянного полномочного представителя для осуществления контроля и оперативного решения возникающих вопросов по исполнению Договора. 9. Обеспечить соблюдение нормативных и законодательных требований в области охраны труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика. 10. Составления актов по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом подрядчика и ведение учёта несчастных случаев осуществляет Подрядчик. 11. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня предъявления Заказчиком такого требования. 12. Исполнитель может производить работы на территории Заказчика только после получения от Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте и после оформления Акта-допуска на производство работ. 13. На объекте проведения работ все работники Подрядчика должны находиться в спецодежде, спецобуви, защитных касках и других средств индивидуальной защиты. |
| 17 | Требования соответствия нормативным документам | Выполнение работ качественно в срок в строгом соблюдении ГОСТ, СНиП, СП правил пожарной безопасности и прочих нормативных документов, в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными документами действующими на территории РФ. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.  Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020) СНиП **12-03-2001** - «Безопасность труда в строительстве Часть 1**.** Общие требования»;  СНиП **12-04-2002** - «Безопасность труда в строительстве Часть 2**.** Строительное производство»;  СНиП **82-01-95** - «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;  СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.  СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.  ОДМ 218.6.1.005-2021 с изменением от 18.01.2022 N 18-р Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог методом холодной регенерации.  ГОСТ Р 70455-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные обработанные неорганическими вяжущими. Общие технические условия.  ГОСТ Р 70456-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности методом Проктора. |
| 18 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения ремонтных работ 24 месяцев согласно Договора подряда(Приложение №1), начинает действовать с момента подписания сторонами итогового акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2. (Приложение №1) |
| 20 | Условия оплаты | Оплата производится согласно п.3 Договора (Приложения №1) к Техническому заданию, Договор подряда на выполнение ремонтных работ. Размер авансирования определяется по результатам закупки. |
| 21 | Приложения | 1. Приложение №1 Проект договора подряда; 2. Приложение №2 Дефектная ведомость; 3. Приложение №3 Порядок формирования стоимости СМР. 4. Приложение №4 Локальная смета (ЭО) 5. Приложение №5 График выполнения работ |
|  |  |  |

Исполнитель:

Ведущий инженер по надзору за зданиями, сооружениями

ООО «Петербургцемент» Романова Е.В.