**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект: «Строительство Образовательной организации начального и среднего образовавния на 825 мест на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 24 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей) |

Наименование работ:

**Выполнение комплекса работ по устройству теплого витражного остекления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам:  Чигасов Сергей Александрович  +7(921)4170612  По вопросам документации:  Николин Александр Александрович  +7(921)3595963 |
| **2** | Характеристики выполняемых работ:  Работы по устройству теплого витражного остекления (алюминиевая витражная конструкция из стоечно-ригельного профиля, термоизолированная, окрашенная в цвет по RAL)- **1 547,55 м2**  Работы по устройству теплого витражного противопожарного остекления EIW30 (алюминиевая витражная конструкция из стоечно-ригельного профиля, термоизолированная, окрашенная в цвет по RAL) -**22,85 м2**  Работы по установке теплых дверей двустворчатых, с оборудованием координатором последовательного закрывания, из алюминиевого профиля с терморазрывом, фурнитура, окрашенная в цвет по RAL-**19 шт**  Работы по установке теплых противопожарных дверей EI30, двустворчатых, с оборудованием координатором последовательного закрывания, из алюминиевого профиля с терморазрывом, фурнитура, окрашенная в цвет по RAL-**2 шт**  Работы по установке теплых створок, с поворотной или поворотно-откидной фурнитурой, из алюминиевого профиля с терморазрывом, фурнитура, окрашенная в цвет по RAL- **107 шт**  Работы по монтажу светопрозрачного теплого заполнения - двухкамерный стеклопакет 6мм.EnergyLight зак.-14мм.арг.-4мм.Planibel Clear зак.-14мм.арг.-6 Planibel Clear зак., толщиной 44 мм (непрямоугольные стеклопакеты витражей) **109,24 м2**  Работы по монтажу светопрозрачного теплого заполнения - двухкамерный стеклопакет 6мм.EnergyLight зак.-14мм.арг.-4мм.Planibel Clear зак.-14мм.арг.-6 Planibel Clear зак., толщиной 44 мм (прямоугольные стеклопакеты витражей)-**301,60 м2**  Работы по монтажу светопрозрачного теплого заполнения - двухкамерный стеклопакет 6мм.EnergyLight зак.-14мм.арг.-4мм.Planibel Clear зак.-14мм.арг.-6 Planibel Clear зак., толщиной 44 мм (двери и оконные створки) -**297,07 м2**  Работы по монтажу светопрозрачного противопожарного заполнения - стеклопакет \_\_\_\_\_\_\_\_ EIW30 (противопожарные витражи и двери) **19,19 м2**  Работы по монтажу непрозрачного теплого заполнения - однокамерный стеклопакет 8мм.EnergyLight зак.-14-6мм.Planibel Clear зак.(эмалит) толщиной 28 мм + утеплитель минераловатный + защитный короб из оцинкованной стали и СМЛ;- **330,11м2**  Устройство детских замков в открывающихся створках **-107 шт**  Устройство декоративных вериткальных профилей из алюминиевых кассет (АКП) + утеплитель минераловатный + защитный короб из оцинкованной стали и СМЛ;-**496,67 м2**  "Устройство узлов примыкания по периметру конструкций. (теплых витражных конструкций)  Наружный декоративный нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0,6 мм c полимерным покрытием по RAL.  Утеплитель, гидроизоляция  Внутренний нащельник - оцинкованный стальной лист толщиной 0.6 мм c полимерным покрытием по RAL."-**1 667,28 м.пог.**  "Стоимость разработки рабочего проекта на устройство стеклоалюминиевых конструкций, в соответствии с требованиями к разработке проекта, включая:  Выполнение геометрических замеров Объекта, геодезической съемки поверхности стен и обработка результатов"-**1 570,40 м2** | **При выполнении работ:**  Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов, **в коммерческом предложении указать стоимость материалов (с учетом транспортных расходов), стоимость по каждому виду работ.** В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.  При подаче коммерческого предложения обязательно указывать поставщика (фирму-производителя) и прикладывать эскизы.  По окончании работ предоставить полный комплект исполнительной документации (акты, схемы, документы о качестве материалов, сертификаты).  Заказчик взымает компенсирующие затраты за предоставленную электроэнергию, воду, леса, подъемники, материалы, в виде генподрядных.  **В полный комплекс работ входит:**  1.Анализ чертежей и выдача замечаний.  2.Разработка ППР (на каждый комплекс работ отдельно) и согласование с заказчиком.  3.Проведение работ согласно прописанной технологии в проекте.  **Обязательно предоставить расчет расхода материалов на каждый вид и этап работ отдельно.**  4.Составление исполнительной документации (графическая часть обязательна), согласование и подписание у заказчика.  Ответственность подрядчика: за сдачу работ контролирующим организациям, передача объекта в эксплуатацию (в рамках выполненных работ). |
| **3** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика изменению не подлежат |
| **4** | **Квалификационные**  **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.  Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| **5** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 24 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей) |
| **6** | **Сроки начала работ** | 15 октября 2024г. |
| **7** | **Сроки окончания работ** | 15 января 2025 г. |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника (Приложение № 1); 2. Расчет договорной цены (Приложение № 2); 3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков; 4. Акты ввода объектов в эксплуатацию, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика. |
| **9** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту [tender3@rsti.ru](mailto:tender3@rsti.ru) |
| **11** | **Исходные данные** | Проекты: рабочая документация 02-2022 РСП-АР1 полный том 1 |
| **12** | **Срок подачи коммерческого предложения** | 7 дней |