Приложение № 4 к Извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

поставка вендингового автомата для мерча

1. **Спецификация:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупочной позиции** | **Технические требования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | Спиральный вендинговый автомат с лифтом и экраном / Комбинированный вендинговый автомат спираль+конвейер с лифтом и экраном | - Питание от сети 220В  - Регулировка температуры (охлаждение) – не требуется  - Наличие комплекта для безналичной оплаты  - материал корпуса – металл  - наличие витрины, защищенной прозрачным стеклом – обязательно;  - тип вендомата – спиральный, конвейерного типа; с лифтом  - Возможность изменять высоту полок и размер ячеек – обязательно  - наличие лифта – обязательно  - Наличие ЖК 21-27” – панели для отображения корзины и товара;  - Наличие пин-пада или ниша для его установки (возможна поставка без пин-пада)  Брендирование вендомата – не требуется, цвет - любой | шт. | 1 |

1. Планограмма: будет предоставлена при подписании Договора

**Сроки поставки:** не более 60 рабочих дней после подписания Договора.

**Адрес доставки:** уточняется в Договоре, но в пределах г.Москва.

Цена Товара включает в себя все расходы Участника, связанные с поставкой оборудования, в том числе расходы по доставке Оборудования по Адресу доставки, по погрузке и разгрузке Оборудования, страхованию в целях передачи Оборудования Заказчику, на перевозку, страхование Оборудования на период транспортировки; уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение обязательств по гарантийной поддержке.

1. **Гарантия Поставщика на Товар:** Поставщик гарантирует соответствие качества Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев, который отсчитывается с момента подписания товарной накладной/УПД без замечания посредством ЭДО, если иной более длительный срок не установлен Поставщиком.
2. **Техническое описание и референсы:**
3. Вендинговый аппарат приобретается для продажи брендированной продукции в офисе Заказчика. Вендинговый автомат должен иметь лифт, чтобы мерч не пострадал при выдаче.
4. Обязательно наличие прозрачной витрины для представления продукции.
5. Вендинговый автомат должен быть оснащен планшетом не менее 21-27”, пин-падом. В случае отсутствия пин-пада должна присутствовать техническая возможность подключения пин-пада Заказчика. Планируются онлайн-кассы следующих типов: Онлайн-касса aQsi 5 или Онлайн-касса MSPOS-K.
6. Возможность приема наличных – не требуется.
7. Возможность интеграция с эквайрингом Тинькофф (поставщик должен настроить эквайринг при установке автомата)
8. Вендинговый автомат должен быть оснащен ПО для учета остатков в вендинге с возможность удаленного просмотра и контроля (веб/мобильное приложение и/или возможность импорта, экспорта номенклатуры товаров из предзаполненного файла (например, Excel, CSV)). Требования к функциональности ПО: загрузка презентационного изображения для каждой номенклатурной позиции (в разрешении – HD), размещение бренда и логотипа заказчика, отображаемого на экране в режиме ожидания и в процессе выбора и покупки товара, возможность подгружать презентационные видеоролики для каждой номенклатурной позиции – желательно.
9. Интеграция с 1С – желательно.
10. Назначение вендомата - мерч/одежда.

Пример технического решения (референс):



