Техническое задание на выполнение работ по заправке дизтопливом горнотранспортного оборудования АО «Кузнецкинвестстрой».

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 |
| 1. Вид работ | Заправка горнотранспортного оборудования |
| 2. Место проведения работ | Новокузнецкий муниципальный округ, 3,5 км юго-восточней деревни Николаевка  |
| 3. Объём работ |  До 35 м3/сут  |
| 4. Режим работы | Круглосуточный, в две смены по 11 часов |
| 5. Основные технические параметры заправочной спецтехники. | ШассиКамаз 65115Объём цистерны17 куб.мКоличество секций3НасосСВН-80ПистолетPIUSI автоматСчетчикППО-25Узел выдачиЗа кабиной слева |
| 8. Оплата работ и срок их выполнения | Условия оплаты работ и срок их выполнения будут определены на стадии заключения договора.  |
| 9. Особые условия заказчика | Подрядчик обеспечивает работу оборудования в технически исправном состоянии и должен иметь необходимую комплектацию.Подрядчик обеспечивает наличие раций на оборудовании. Подрядчик обеспечивает укомплектованность специальной одеждой работающего персонала.Подрядчик обеспечивает качество и выполнение работ.Персонал подрядчика должен иметь разрешение на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом ( ДОПОГ). |