Техническое задание на выполнение работ по заправке дизтопливом горнотранспортного оборудования АО «Кузнецкинвестстрой».

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 |
| 1. Вид работ | Заправка горнотранспортного оборудования |
| 2. Место проведения работ | Новокузнецкий муниципальный округ, 3,5 км юго-восточней деревни Николаевка |
| 3. Объём работ | До 35 м3/сут |
| 4. Режим работы | Круглосуточный, в две смены по 11 часов |
| 5. Основные технические параметры заправочной спецтехники. | Шасси  Камаз 65115  Объём цистерны  17 куб.м  Количество секций  3  Насос  СВН-80  Пистолет  PIUSI автомат  Счетчик  ППО-25  Узел выдачи  За кабиной слева |
| 8. Оплата работ и срок их выполнения | Условия оплаты работ и срок их выполнения будут определены на стадии заключения договора. |
| 9. Особые условия заказчика | Подрядчик обеспечивает работу оборудования в технически исправном состоянии и должен иметь необходимую комплектацию.  Подрядчик обеспечивает наличие раций на оборудовании. Подрядчик обеспечивает укомплектованность специальной одеждой работающего персонала.  Подрядчик обеспечивает качество и выполнение работ.  Персонал подрядчика должен иметь разрешение на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом ( ДОПОГ). |