******

***ГАЗ-330252-750.***

*Удлиненный борт-тент, 4,2 метра (тент в комплекте), с двухдверной металлической кабиной, водитель + 2 пассажирских места*

*Категория В, комплектация «БИЗНЕС».*

*Двигатель Evotech 2,7; 106.8 л.с. / ГБО - 104,3 л.с., АИ-92, ЕВРО-5*

***Комплектация автомобиля:***

* *гидроусилитель руля*
* *кнопка SOS Глонасс*
* *запасное колесо, домкрат, ключ баллонный*
* *подогрев зеркал*
* ***ГБО OMVL (Италия)***

|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2100 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | — |
|        передних колес | 1290 |
|        задних колес | 2210 |
| База, мм | 3500 |
| ***Габаритные размеры, мм*** | ***—*** |
| ***длина*** | ***6616*** |
| ***ширина по кабине*** | ***2066*** |
| ***высота по кабине*** | ***2120*** |
| ***высота по тенту*** | ***2570*** |
| Колея передних колес, мм | 1700 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,7 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,7 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | 15 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 125 |
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | — |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 17 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 24 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | 24 |
| Погрузочная высота, мм | 1000 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2+1 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | — |
|        длина | 4139 |
|        ширина | 1978 |
|        высота | 400 |
| Объем грузового салона, куб.м | — |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Количество газовых баллонов, шт. | 1 |
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | 120 |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 120 |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 400 |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | 470 |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | 870 |