

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  Руководитель департамента  развития логистики  АО «МХК «ЕвроХим»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Драгунов  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г | **УТВЕРЖДАЮ:**  Директор по логистике  ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Малютин  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г |

**ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ**

на изготовление и монтаж монорельсовой системы позиционирования вагонов для механизации работ по передвижению вагонов на ж.д. путях №№ 10,11 (пункт подготовки вагонов под погрузку) ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

**Информация о заказчике:**

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий»)

**Адрес и банковские реквизиты:**

404354, Волгоградская область, М. Р-Н КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ, Г.П. КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ, Г. КОТЕЛЬНИКОВО, УЛ ЛЕНИНА, Д. 7, ПОМЕЩ. II;

контактный телефон 8(84476)5-50-10; факс 5-50–40;

Банковские реквизиты:

р/с 40702810300000 в АО «Газпромбанк» Россия, 117420 г. Москва, ул. Наметкина, д16 кв.1

к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525823

ОГРН 1037710060684

ИНН 7710473036

КПП 341301001

ОКПО 70048505

**Квалификационные требования к поставщику**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Требование** |
| **1** | **Необходимый статус поставщика** | Для выполнения работ допускаются организации имеющие наличие разрешительных документов на данный вид деятельности (лицензии, разрешения, сертификаты), в том числе допуски для проведения работ по монтажу, наладки запрашиваемого оборудования. |
| **2** | **Требования к собственным ресурсам** | Наличие необходимых сертификатов на оказание данного вида услуг. Наличие квалифицированного персонала согласно штатного расписания.  Наличие техники (оборудования), материалов необходимых для выполнения комплекса работ, находящихся на балансе организации.  Наличие сертификата соответствия систем управления промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды или интегрированной системы менеджмента стандартов |
| **3.** | **Наличие платежеспособного бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления ТКП** | На момент проведения процедуры выбора у участника должны отсутствовать:   * Просроченная задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; * Открытые процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации юридического лица; * Открытые процедуры возбуждения исполнительного производства.   Правовая основа деятельности Участника (устав организации в действующей редакции, свидетельство ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе, справка из налогового органа об отсутствии задолженности и т.д.).  Обязательное предоставление информации в соответствии с требованием данного пункта |
| **4** | **Опыт/референции по аналогичным поставкам** | Подтвержденный референс-лист от потребителей аналогичных работ. Дополнительное преимущество наличие опыта работы с АИМ Холдингом (СУЭК, НТК, СГК, ЕвроХим) |
| **5** | **Дополнительная информация** | Исполнитель услуги согласен использовать типовой договор Заказчика;  Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в полном объеме в течение всего срока договора;  Исполнитель должен гарантировать сохранение конфиденциальности полученной документации и информации и принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение документации, информации или ознакомление с ними третьих лиц. |
| **6** | **Требования к документам в составе технико-коммерческого обоснования** | * Письмо с ТКП претендента, * Структуры собственности, включающей в себя текущих владельцев акций (долей), процентное распределение акций (долей), конечных бенефициаров до физ. лиц. * Сметный расчет в текущем уровне цен. * Информацию по энергопотреблению   Референс-листы и другая документация на усмотрение претендента |

**Коммерческие требования к поставщику**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Требование** |
| **1** | **Порядок формирования и фиксации цены** | Стоимость поставки «под ключ» фиксируется на основании предоставленного технико-коммерческого предложения, представленных сметных расчетов.  В составе коммерческого предложения предоставить:  - полное техническое описание ТМЦ/оборудования;  - стоимость поставляемого ТМЦ/оборудования, стоимость доставки, строительно- монтажных и пуско-наладочных работ. |
| **2** | **Условия оплаты (форма и порядок расчетов)** | Оплата производится за фактически выполненные услуги, после передачи оригиналов корректно оформленных документов (товарной накладной, счета-фактуры и счета на оплату либо универсального передаточного документа и счёта на оплату), в течение 10 банковских дней. |
| **3** | **Форма и срок действия договора** | Договор поставки и монтажа оборудования. Срок действия договора – до полного исполнения обязательств по договору. |

**Технические требования к поставщику**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Требование** |
| **1** | **Местоположение объекта для поставки оборудования и производства СМР и ПНР** | РФ, Волгоградская область, Котельниковский район, Гремячинский ГОК |
| **2** | **Комплект поставки** | Количество комплектов -1;  Тип – монорельсовая система позиционирования вагонов (МСПВ);  МСПВ должна обеспечивать позиционирование вагонов на двух соседних параллельных путях согласно эскизу (приложение);  Исполнение – для проходных путей;  Состав оборудования: полный комплект необходимых материалов для обеспечения ввода в эксплуатацию и надежной работы;  Необходимо учесть в комплектации:  - привод, система натяжения каната, канат, ролики, блоки, поддерживающие элементы каната, монорельсовая система, каретка;  - система управления АСУТП-комплект;  - выносной пульт на радиоуправлении- 2 комплекта;  - светозвуковая сигнализация- 2 комплекта;  - ограничение зон работы системы в крайних положениях – 2 комплекта;  - ЗИП – 1 комплект;  **ТТХ:**  Количество перемещаемых вагонов- 20;  Скорость позиционирования рабочая – 0 – 0,15 м/с;  Скорость позиционирования холостая – 0 – 0,30 м/с;  Длина участка маневрирования – 120 м;  Реверс – да;  Температура эксплуатации– от -40 до +45;  Напряжение – 380в;  **Требования к качеству оборудования:**  - новое (производство не ранее 2023г)  **Поставка оборудования «под ключ» подразумевает:**  - выполнение проекта по привязки оборудования к местности;  - изготовление и поставка оборудования на объект в полной комплектации;  - строительные работы необходимые для установки оборудования;  - монтажные работы по установке оборудования на фундаменты;  - пусконаладочные работы, обучение эксплуатирующего персонала; |
| **3** | **Наличие документации** | 1. Руководство по эксплуатации;  2. Паспорта (формуляры) на поставляемые ТМЦ/оборудование;  3. Прочее |
| **4** | **Дополнительная информация** | Установленное оборудование должно обеспечивать безопасность при прохождении персонала в междупутье, все узлы с тросами и вращающими элементами должны иметь защитные кожухи. |
| **5** | **Сроки изготовления/**  **поставки, монтажа и ПНР** | До 31.03.2025 года включительно, с возможностью досрочной поставки. |
| **6** | **Гарантия на поставляемое оборудование** | Гарантийный срок на оборудование установлено в 12 (Двенадцать) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию. |
| **7** | **Источник финансирования** | Проект по стратегии: 04. Железнодорожные пути БДДС 3.5.3.1СПП элемент E.E1200001-03.01.225  ОСГ 5042427  заявка №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |

*Приложение: Эскиз установки и работы маневровых устройств*

Заместитель начальника ЖДЦ А.С. Прокопенко

Согласовано:

Начальник ОППиК А.А. Киянов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Руководитель направления по вагонному

парку Департамента развития логистики В.Н. Лучкин