Круг алмазный шлифовальный на керамической связке.

Предназначен для обдирки природных алмазов. Изготавливается на керамической связке (СК).

Характеристики изделия:

Форма круга: 1А1

Диаметр круга: 175 мм

Диаметр посадочного отверстия: 32 мм.

Толщина круга 10 мм

**Высота алмазоносного слоя, мм:10**

**Концентрация алмазного порошка:** 150 %.  
**Зернистость алмазного порошка: 60\*40; 63\*50**





