**ЗАЯВКА (ТрЗ)**

**Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип  транспортного средства | **Универсальная дорожная машина К-708 УДМ или аналог** |
| Комплектность транспортного средства | **Двигатель:** Модель ЯМЗ-238НД3-6мощность л. с. 235**Кабина —** двухместная, тепло-шумо-изолированная, с встроенным каркасом безопасности, защита кабины FOPS/ROPS.**Трансмиссия: Тип:** гидромеханическая, полуавтоматическая, с гидротрансформатором **КПП:** механическая, количество передач восемь.**Ходовая:****Подвеска мостов:** балансирная на подмоторной раме и жёсткая на раме-портале**Бульдозерное оборудование:** Высота: 1100, Ширина: 3160 мм.**Землеройно-погрузочное оборудование:** Вместимость ковша – 4,1 кубометраМаксимальная высота разгрузки 3260 мм |
| Дополнительное оборудование | **Пакет опций «Север»:** Предпусковой жидкостный подогреватель.Автономный отопитель кабины «Планар».Утеплительный чехол на двигатель.Гидравлические шланги арктического исполнения.Топливный сепаратор Separ SWK 2000/10/H с подогревом.Подогрев дизельного топлива в топливном баке. ЗИП с инструментом. |
| Доукомплектование транспортного средства  | **Система спутникового мониторинга ГЛОННАС:** Бортовой терминал «Сигнал S-2651»,Ёмкостный измеритель уровня «ЭСКОРТ TD-BLE Base».**Сигнализатор заднего хода (зуммер)****Видеорегистратор с двумя камерами и картой памяти 32 Гб** |
| Общее количество | 3 (три) единицы |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок поставки | Декабрь 2024 (рассмотрим сроки поставки Участников) |
| Базис поставки | 628486, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5 |