Утверждаю:

Технический директор

АО «Кондопожский ЦБК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Байдин С.Н.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

|  |
| --- |
|  |
|  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На разработку проекта по расширению терминала водного хранения лесоматериала – увеличение количества оградительных понтонов в древесно-подготовительном цехе АО «Кондопожский ЦБК”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Наименование объекта и адрес | Объект: АО «Кондопожский ЦБК», Россия, Республика Карелия. Адрес: Кондопожский район, г.Кондопога, ул. Промышленная, 2 разработка проекта по расширению терминала водного хранения лесоматериала– увеличение количества оградительных понтонов в древесно-подготовительном цехе. |
| 2. | Основание для начала работ | Инвестиционный бюджет на 2023г. |
| 3.  | Особенности учета | 1. Работы по проектированию увеличения площади объемов хранения лесоматериалов на воде. |
| 4. | Заказчик | АО «Кондопожский ЦБК», Республика Карелия, г.Кондопога, ул. Промышленная, д.2  |
| 5. | Место установки оборудования | Акватория кондопожской губы, участок (территория) хранения лесоматериалов на воде. |
| 5. | Вид строительства, этапы, объёмы работ | Разработка проекта по расширению существующего участка хранения лесоматериала на воде до 300 тыс. кубов с учетом приложенного водолазного обследования рельефа дна, глубин прилегающей акватории водного терминала. |
| 6. | Цель проекта | 1. Увеличение объемов хранения лесоматериалов на воде.
2. Обеспечение пожарной безопасности.
3. Сохранение качественных показателей лесоматериалов.
 |
| 7. | Основные параметры | Еловая балансовая древесина, длина 6 и 4 метра (сформированная в пучок), объем одного пучка до 20м3. |
| 6. | Сроки выполнения работ | 30 (тридцать) рабочих дней. |
| 7. | Правила контроля и приёмки выполненных работ | Согласование с АО «Кондопожский ЦБК»: Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в 3 (трех) экземплярах в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате dwg по накладной. 2. По результатам рассмотрения проектной документации, при наличии обоснованных замечаний, Подрядчик выполняет корректировку проектной документации в сроки указанные в мотивированном отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. |
| 8. | Гарантии подрядной организации | Гарантийные обязательства не менее 36-ти месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 9. | Требования к предоставлению технико-коммерческой документации | 1. Технико-коммерческое предложение оформить в виде приложений:Приложение 1.указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы;Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет.2. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру отдела по текущему ремонту зданий и сооружений АО «Кондопожский ЦБК» Харвонен А.В.email: **harvonen@aokcbk.ru**; тел. (81451) 3-20-59 |

Заместитель Технического директора по строительству-

руководитель строительной службы

АО «Кондопожский ЦБК» Максимов С.В.