|  |  |
| --- | --- |
| **cid:image001.png@01D945D9.799CA8B0** | Утверждаю:  Генеральный директор  АО «Мальцовский портландцемент»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Морозов |
|  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по ремонту экскаватора ЭШ 10/70 № 2 (зав. №43/497) АО «Мальцовский портландцемент».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1. | Предмет договора | Оказание услуг по текущему ремонту экскаватора ЭШ 10/70 № 2 (зав. №43/497) согласно ведомости дефектов, с использованием з/частей исполнителя для оказания услуг по ремонту (новые). З/части приобретенные согласно ГОСТ и каталожных чертежей (новые). Допускается использование неоригинальных запасных частей (аналогов), с предоставлением сертификата соответствия на поставляемые запасные части. АО «Мальцовский портландцемент» |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки | |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | 1.Проведение подготовительных работ: Установка экскаватора в ремонтное положение.  2. Стрела – ремонтно-восстановительные работы (Согласно ведомости дефектов), Дефектоскопия стрелы (предоставление отчета о состоянии конструкции).  3.Поворотная платформа – ремонтно-восстановительные работы (Согласно ведомости дефектов).  4.База опорная – ремонтно-восстановительные работы (Согласно ведомости дефектов).  5. Произвести работу по восстановлению геометрии треугольника между поворотными стаканами и стаканом центральной цапфы, с предоставлением отчетов со всеми размерами и допусками.  6. Произвести работу по монтажу роликового круга согласно сборочному чертежу с предоставлением отчетов со всеми размерами и допусками.  7. Произвести выверку верхнего и нижнего рельсового круга с помощью циркуля с заменой креплений (частично), выставить верхний и нижний рель с возможной от сверловки. Предоставлением отчетов со всеми размерами и допусками.  Произвести все работы согласно Руководству по Капитальному ремонту РК8 79РА ЭШ 10/70.  Покраска в корпоративный цвет (кузов, стрела).  \*\*\*\* Выезд специалистов Подрядчика на место проведения работ, до проведения ТЕНДЕРА.  Работы выполняются из материалов Подрядчика.  Расходные материалы: отрезные и шлифовальные круги, кислород, пропан, ветошь, опилки и т.д. Подрядчик использует собственные.  При выполнении работ, настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика.  Выполнить за свой счет работы по устройству, эксплуатации и последующему демонтажу временных сооружений – бытовые, складские и производственные помещения. для обеспечения выполнения работ.  Подключение к электросетям выполняется Подрядчиком 220В,380В, 6кВ.  Переход с временной схемы на постоянною и с постоянной на временную Подрядчиком.  Подрядчик не должен допускать накопления остатков оборудования, строительных материалов и производственного мусора на территории Заказчика при выполнении Работ.  Упаковочные материалы, образующиеся в процессе выполнения Работ (картон, поддоны, пленка и прочее) Подрядчик своевременно сортирует по видам и утилизирует за территорией Предприятия.  В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Исполнителю остатков материалов и мусора в ходе выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Исполнителем Работ до устранения Исполнителем замечаний по уборке территории Заказчика и потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 3% от общей стоимости Работ по Договору, указанный штраф может быть взыскан с Подрядчика не чаще одного раза в месяц.  В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Исполнителю временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества, а также мусора после завершения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 7% от общей стоимости Работ по Договору.  По окончанию работ предоставить к сдаче объект в чистоте и порядке, очищенный от строительного и бытового мусора.  По окончании работ предоставить исполнительную документацию (акты на приемку работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты качества на поставленные запасные части), фотоотчет.  Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спец. обувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками.  Персонал Подрядчика выполняет работы с 08-00 до 17-00ч. Возможно выполнение работ дополнительно в ночные смены по согласованию с Заказчиком.  Приобретение з/частей для оказания услуг по ремонту. З/части, приобретенные согласно ГОСТ и каталожных чертежей с предоставлением сертификата соответствия на поставляемые запасные части. |
| 2.2 | Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ | * Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 1 года. * Штатная численность организации должна составлять не менее 4 специалистов, для выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания. * Уставной капитал не менее 100 000 руб. * Среднегодовой оборот Исполнителя по аналогичным работам за последний год, не менее 500 тыс. руб. * Наличие положительных отзывов от сторонних заказчиков по качеству и срокам проведения аналогичных работ, п. 2.1 настоящего Технического задания. * По завершении работ Исполнитель предоставляет Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. * Использование при выполнении работ собственного инструмента, оборудования, плит, шпал. * Предоставление информации о производственных мощностях (перечень специальной техники, оборудования и инструмента) с указанием сроков эксплуатации в количестве, необходимом постоянного выполнения работ. * Исполнитель не должен иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. * Исполнитель должен быть платежеспособным, не находится в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом. * Имущество Исполнителя не должно находится под арестом.   При подаче технико–коммерческого предложения предоставить фото с подтверждением наличия оборудования для выполнения ремонта;  Исполнитель должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов;  Исполнитель при работе применяет средства диагностики технологического оборудования, метрологических средств измерения и инструментов, приборы и оборудование, допущенные к эксплуатации и имеющих свидетельства их поверки, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;  Наличие у исполнителя профессиональной компетентности, финансовых и трудовых (кадровых) ресурсов, оборудования и других материальных возможностей, опыта, необходимого для оказания услуг согласно ТЗ.   * По окончании работ предоставить исполнительную документацию (акты на приемку работ, акты освидетельствования скрытых работ), фотоотчет. * При выполнении работ, настоящего Технического задания, Исполнитель обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика. * Выполнить за свой счет работы по устройству, эксплуатации и последующему демонтажу временных сооружений для обеспечения выполнения Работ – бытовые, складские и производственные помещения. * Подключение к электросетям Заказчика и затраты на электроэнергию несет Заказчик. Подключение к электросетям выполняется после подписания акта приема передачи оборудования в ремонт. * Исполнитель не должен допускать накопления остатков материалов и мусора на территории Заказчика при выполнении Работ. * Упаковочные материалы, образующиеся в процессе выполнения Работ (картон, поддоны, пленка и прочее) Исполнитель своевременно сортирует по видам и утилизирует за территорией Предприятия. В случае отказа Исполнителем от уборки территории Заказчика от принадлежащих Исполнителю остатков материалов и мусора в ходе выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Исполнителю Работ до устранения Исполнителем замечаний по уборке территории Заказчика и потребовать от Исполнителя выплаты штрафа в размере 3% от общей стоимости Работ по Договору, указанный штраф может быть взыскан с Исполнителя не чаще одного раза в месяц. * В случае отказа Исполнителем от уборки территории Заказчика от принадлежащих Исполнителю временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества, а также мусора после завершения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 7% от общей стоимости Работ по Договору. * Исполнитель на весь период производства работ, после передачи объекта Заказчиком в ремонт Исполнителю по АКТУ, несет ответственность за оборудование, запчасти, инструмент, находящийся в ведении (управлении) Исполнителем до момента передачи объекта Заказчику по окончании ремонта по АКТУ. * По окончанию работ предоставить к сдаче объект в чистоте и порядке. * При отсутствии электроэнергии Подрядчик использует свои автономные источники электроэнергии. |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ. | |
| 3.1 | Место проведения работ | Местом оказания выполнения работ: Брянская область, Дятьковский район, г. Фокино, участок Фокинского карьера мела и трепала АО «Мальцовский портландцемент» |
| 3.2 | Сроки выполнения работ | Персонал Подрядчика выполняет работы с 08-00 до 20-00ч.  Срок выполнения работ 45 календарных дней. Начало работ оговаривается после подписания договора (2024г.). |
| 4. | Требования к сроку гарантийного периода | * Гарантии качества Работ распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору. * Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, в том числе изложенных в паспортах на оборудование. * Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных Работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) оборудования либо несоблюдения Заказчиком обязанностей. * Проверка работоспособности опорно-поворотного механизма экскаватора в штатном не прерывном режиме не менее 72 часов. |
| 5. | Порядок формирования цены договора | При формировании цены договора на оказание услуг, в него включаются следующие расходы:  Стоимость материалов и запасных частей.  Стоимость транспортировки материалов и запасных частей к месту проведения ремонта и обратно.  Стоимость работ по ремонту экскаватора ЭШ 10/70 № 2 (зав. №43/497)  Оплата НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.  Иные расходы, необходимые для оказания услуг согласно настоящего Технического задания.  Грузоподъемные краны и механизмы, а также авто и спец технику, необходимую для выполнения работ погрузки-разгрузки и перевозки материалов, запасных частей и рабочий персонал да места работ Исполнителем использует собственную, стоимость которых, включает в коммерческое предложение.  В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования (скрытые работы), Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения.  Договор заключается по типовой форме Заказчика, который приложен к ТЗ. |
| 6. | Привлечение субподрядчиков | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) возможно по согласованию 2 -х сторон. |
| 7. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо | Начальник горного цеха  АО «Мальцовский портландцемент» Марченко А.А.  Тел. +7-960-152-59-33 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник горного цеха  Главный инженер-энергетик    Главный инженер - механик | А.А. Марченко  М.Н. Акулинин  Я.В. Фетисов |