**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект **–** по адресу: г.Санкт-Петербург, Глухарская ул.,участок 24 (Северо-западнее пересечения с Планерной улицей) |

Наименование работ – Комплекс работ по разработке грунта с вывозом на полигон

(без справок)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам – Руководитель строительства Чигасов Сергей Александрович 8-953-351-99-37 |
| **2** | **Характеристики выполняемых работ** | В состав работ входит:-Разработка грунта (повышенной влажности) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом по захваткам выполняется согласно утвержденного ППР подрядчика, разработанного в соответствии с рабочей документации со штампом «В производство работ» согласованного с ответственным представителем технического надзора за строительством и ответственным представителем Заказчика.-Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на полигон для дальнейшей утилизации в соответствии с правилами перевозки.-Перед выездом за ворота ограждения объекта, необходимо в обязательном порядке производить помывку всех колес а/самосвала.Разработку грунта выполнить гусеничным экскаватором с ёмкостью ковша 1,0 м3. Уровень стоянки экскаватора - на поверхности земли выше уровня разрабатываемого грунта. При разработке котлована экскаватором производят «недобор» грунта не менее 10 см, не допуская его разжижения. Зачистку дна производят вручную. Картограмма земляных масс прилагается.Объем в расчете просчитан в твердом теле.  |
| **3** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика корректировке не подлежат. |
| **4** | **Квалификационные** **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| **5** | **Место выполнения работ** | г. Санкт-Петербург, Глухарская ул., участок 24 (Северо-западнее пересечения с Планерной улицей) |
| **6** | **Сроки выполнения работ**  | 25.11.2024 г. - 20.05.2025 г. |
| **7** | **Дата начала работ** | 25.11.2024 г. |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника (Приложение № 1);
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2);
3. Информационная карта текущих и выполненных работ.
 |
| **9** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru |
| **10** | **Срок подачи коммерческого предложения** | 1 неделя |

Примечание:

Прилагаемые объемы работ, материалов и оборудования служат для обоснования цены предложения и проверки квалификации претендента.

За отсутствие в расчете работ, которые необходимо будет выполнять, несет ответственность претендент, даже в случае, если они прямо не прописаны в проекте и ТЗ.

Изменение объемов работ, связанных с корректировкой проекта, другими условиями, не будет являться основанием для изменения стоимости работ.

 1. В предложении замена оборудования, материалов не допускается, за исключением, если эта возможность прописана в ТЗ.

 После выбора подрядчика и согласования с Генеральным проектировщиком, для дальнейшей оптимизации цены договора, улучшения качества систем, сокращения сроков работ замена возможна.

 2. В случае, если в проектных спецификациях материалы и оборудование не учтены, но Претендент, как специалист в данной области, предвидит безусловную необходимость поставок и монтажа неучтенных позиций, обязательно указывать их в предложении с примечаниями: НЕУЧТЕНО В ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМО ДЛЯ…

В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.