**Техническое задание на застройку стенда**

 **Общие положения:**
Требуется застройка стенда 30 кв.м.

Мероприятие: 13-й Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса «ИТОПК»

 <https://xn--h1aelen.xn--p1ai/vystavka>

Дата мероприятия: с 1 по 3 октбяря 2024.

Даты монтажа: не ранее 28 сентября 09:00 , приемка стенда 30 сентября

Дата демонтажа: 4 октября до 21:00

Место проведения: г. Архангельск, НОРД ЭКСПО <http://www.nord-expo.ru/contacts/>

Схема выставки: <https://xn--h1aelen.xn--p1ai/vystavka>

Стенд Холдинга Т1 : № 30.3

Визуал стенда во вложении. Могут быть корректировки по текстовому контенту.

**Техническая памятка от площадки:**

- Запрещены любые сверления конструкций к полу и стенам

- Высота стендов индивидуальной застройки 4-4,5 метра не выше

- подключение на стендах 4,6,8,15 до 2,5 квт стенды индивидуальной застройки до 3,5 квт (точное кол-во квт обсуждается индивидуально с площадкой)

**В конструктиве стенда и выполнении работ обязательно учесть:**

- подсветка подиуму по полу;
- подсветка лампочками сверху;
- подсветка тумбы сверху с внешней стороны;
- плазма в открытой зоне на панели с боковой подсветкой

- лайтбокс с «человеком-курсором» и «позвоночником брендов»

- объемный лого с подсветкой в переговорной
- 2 плазмы диагональю 70 дюймов ( вывод изображения как с флешки USB, так и с ноутбука через HDMI)

- вывод HDMI от плазмы в открытой зоне скрытый по полу в стойку

- 4 переходника с розетками по 2-3 гнезда каждый ( в стойку, под плазму, в переговорку, в подсобку) + розетки для плазм за ними.

- подсобное помещение с дверью ( закрывается на ключ)
- Инженерный план стенда и подготовка в производство

- все монтажные, демонтажные работы, техническое сопровождение в дни выставки

**На стенде потребуется точно:**
- мебель (стойка ресепшен с полочками внутри, 2 барных белых стула, 1 маленький столик в подсобку + 2 стула, стеллаж в подсобку, настенная вешалка с крючками в подсобку, большой стол в переговорную зону + 6 стульев, 2 журнальных столика на стенд, 4 белых или голубых пуфа);
- 2 плазменные панели 70 дюймов с возможностью включать контент с флешки или HDMI при необходимости.

Текстовый контент на баннерной оклейке стенда может быть скорректирован.