**Техническое задание**

**на закупку гидроповоротного устройства**

Цель: *Для замены изношенных гидроповоротных механизмов на топ-роллерах ванны расплава ООО «Салаватстекло Каспий».*

1. **Объект проведения работ**

адрес: 368085, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, п. Тюбе, ООО «Салаватстекло Каспий»

1. **Основание для проведения**

Износ гидроповоротных механизмов на топ-роллерах

**Исходные данные**

Гидроповоротный механизм применяется для передачи охлаждающей жидкости на крутящийся вал вытягивающего устройства (топ-роллера). Гидроповоротный механизм состоит из корпуса, подвижного вала, подшипников, узла уплотнений (фото ниже). На сегодня применяются на топ-роллерах гидроповоротные устройства фирмы ***DEUBLIN 525-301-054.*** Данные устройства зарекомендовали себя хорошо. Также к этим устройствам имеется ремкомплект ***DEUBLIN 525-301B054***. Параметры необходимого нам устройства даны в таблице ниже (выделено цветом).

Аналоги можно рассмотреть если цена – качество удовлетворит нашим потребностям. Для этого можно пару образцов взять для пробы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

СОСТАВИЛ: Ведущий механик Гаджиев М.И.