**Техническое задание на выполнение работ по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.**

1. Регионы выполнения работ:

- г. Москва, Московская обл.;

- г. Санкт-Петербург;

1. Виды работ:

- поставка средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), ориентировочное суммарное кол-во человек – 100 (95% мужчины);

- поставка смывающих средств (далее – ДСИЗ);

- уход за СИЗ (стирка, химчистка, сушка, ремонт, замена частей СИЗ);

3. Требования к поставке СИЗ и ДСИЗ.

- Заказчик предоставляет Исполнителю:

1) утвержденные нормы выдачи СИЗ и ДСИЗ

2) перечень работников, которым необходима выдача СИЗ и ДСИЗ

- поставка СИЗ и ДСИЗ осуществляется на склад Заказчика силами Исполнителя не позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления сроков выдачи работникам СИЗ.

Адрес для поставки:

*Москва- Ленинградский проспект, 36 стр 41, БЦ «Арена»*

*Питер- ул Марата, д 69/71*

- на каждое поставляемое СИЗ и ДСИЗ должен быть действующий документ о подтверждении соответствия (сертификат или декларация), а также заключение Минпромторга РФ. На каждую партию Исполнитель предоставляет заверенный печатью документ соответствия.

- срок годности СИЗ и ДСИЗ на момент поставки должен быть не менее, чем срок эксплуатации в соответствии с действующими нормами выдачи СИЗ Заказчика.

- СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу и антропометрическим параметрам;

- СИЗ выдаваемые работникам должны соответствовать действующими у Заказчика нормам выдачи СИЗ;

- допускается замена нескольких СИЗ на одно, обеспечивающее аналогичную или улучшенную защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, а также особых температурных условий или загрязнений.

- каждый вид СИЗ согласовывается с Заказчиком перед началом производства. На СИЗ должен быть нанесен логотип Заказчика (будет отправлен отдельно в векторе)

1. Требования к работам по уходу за СИЗ.

- работы по уходу за СИЗ осуществляются силами Исполнителя на основании заявки Заказчика.

- работы по уходу за СИЗ включают в себя: стирка, химчистка, сушка, ремонт, замена частей СИЗ.

- доставка СИЗ от Заказчика до Исполнителя и обратно осуществляется силами Исполнителя.

- все применяемые материалы в процессе работы по уходу за СИЗ должны соответствовать требованиям безопасности.

1. Спецификация СИЗ:

- Ботинки для защиты от механических воздействий (истирания);

- Ботинки специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов);

- Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) от воды и растворов нетоксичных веществ;

- Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) от воды и растворов нетоксичных веществ, от контакта с нагретыми поверхностями, от скольжения;

- Ботинки для защиты от пониженных температур (все климатические пояса);

- Каска защитная с электроизоляцией до 440 В;

- Подшлемник для защиты от механических воздействий (истирания);

- Подшлемник для защиты от конвективной теплоты;

- Шапка для защиты от пониженных температур (все климатические пояса);

- Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений;

- Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания);

- Перчатки для защиты от механических воздействий с противоударными накладками;

- Перчатки для защиты от механических воздействий, от воды и растворов нетоксичных веществ с противоударными накладками;

- Перчатки для защиты от механических воздействий, от конвективной теплоты с противоударными накладками;

- Перчатки (рукавицы) для защиты от пониженных температур (все климатические пояса);

- Очки защитные механические;

- Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости;

- Щиток защитный лицевой для защиты от механических воздействий, от конвективной теплоты;

- Костюм защитный от общих производственных загрязнений;

- Костюм защитный для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов);

- Костюм защитный для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов), от воды и растворов нетоксичных веществ;

- Костюм защитный для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов), от воды и растворов нетоксичных веществ, от конвективной теплоты;

- Костюм для защиты от пониженных температур (все климатические пояса);

- Жилет сигнальный;

- Плащ для защиты от воды;

- Фильтрующие маски (полумаски) противоаэрозольные;

- Перчатки диэлектрические до 1000 В;

- Боты диэлектрические;

1. Спецификация ДСИЗ:

- Средства для защиты от биологических факторов (микроорганизмов): бактерий (средства с антибактериальным действием);

- Средства для защиты от биологических факторов (микроорганизмов): грибов (средства с противогрибковым действием);

- Средства для очищения от неустойчивых загрязнений;

- Средства регенерирующего типа;

- Средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды: от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С;

- Средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды: от воздействия низких температур, ветра