**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Общее наименование закупки: Оказание услуг по проведению испытаний

переносных лестниц и стремянок в ООО «ДИПО»

**1.Требования к оказанию услуг:**

Основанием для оказания услуг является «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» РД 34.03.204 раздел 5.1.

**2.Оказание услуг:**

2.1. Цель оказания услуги – определение соответствия переносных приставных лестниц и лестниц – стремянок требованиям действующих норм и правил.

2.2. Исполнитель обязан оказать услуги по проведению испытаний переносных приставных лестниц и лестниц – стремянок в ООО «ДИПО»

При испытаниях должен присутствовать ответственный работник за исправленное состояние и безопасную эксплуатацию переносных приставных лестниц и лестниц – стремянок, подъемников и стеллажей.

**3.Место оказания услуги:**

Выезд Исполнителя осуществляется на объект, согласно таб.1.

**4.Срок оказания услуг:**

С момента подписания договора до 31.10.2021

**5.Объем и места оказания услуг (Таблица №1):**

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения | Наименование оборудования | Количество |
| Ул. Северная, 39 | Лестница с платформой для регулировки рукава | 1 |
| Лестница с площадкой (малая) | 1 |
| Лестница двухсекционная | 1 |
| Лестница на склад з/ч | 1 |
| Лестница с площадкой (большая) | 1 |
| Подъемник (10м) гидравлический | 1 |
| Подъемник для проведения переналадки BMM 120 | 1 |
| Подъемник для проведения переналадки BMM 241 | 1 |
| Стеллаж на складе логистики | 1 |
| Стеллаж на складе ГСМ | 1 |

**6.Требования к Исполнителю:**

6.1. Организация, оказывающая услуги по испытанию переносных приставных лестниц и лестниц – стремянок должна иметь обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.

6.2. Оказание услуг должно производиться в строгом соответствии с «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» РД 34.03.204 раздел 5.1.

6.3. В цену договора входят все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе транспортные расходы. Исполнитель до места нахождения структурных подразделений добирается за счет собственных средств.

6.4. Требования к квалификации обслуживающего персонала для подъемников:

1. Аттестация не ниже 2-й группы по электробезопасности
2. Аттестация на работы на высоте
3. Аттестация на «Реконструкция или модернизация подъемных сооружений».

**7. Телескопический подъемник GTWY 12.2000**

7.1 Перечень работ:

1) Очистка узлов опорной рамы и грузовой каретки от грязи вручную скребками;

2) Проверка и смазывание трущихся узлов подъемника консистентной смазкой при помощи приборов и приспособлений для смазывания. Смазка в полостях подшипниковых узлов и в редукторах. Заправка смазки в трущихся частях грузовой каретки и других узлах. Трущиеся узлы, ролики, блоки должны проворачиваться и перемещаться без заеданий и скрипа;

3) Замена масла в гидросистеме;

4) Проверка электрооборудования;

5) Проверка затяжки резьбовых соединений, места стыков секций. Все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты;

6) Проверка крепления деталей, смазывание, замена масла, опробование действий механизмов подъемника;

7) Проверка состояния кнопочных постов, магнитных пускателей (осмотр мест крепления проводов, состояния контактов);

**8. Осмотр после проведения испытаний**

8.1 После проведения испытаний необходимо произвести осмотр каждой лестницы и стремянки, обращая внимание:

 на надёжность крепления колёс, башмаков, металлических стяжек;

 деревянной – на отсутствие повреждений (трещин, расслоений древесины, выпадений сучков и т.п.) на тетивах, ступенях, поперечинах, местах врезки и сочленений;

 металлической – на отсутствие деформации узлов, трещин в металле и нарушений крепления ступенек к тетивам.

**9. Результатами оказания услуг являются:**

Протоколы проведения испытаний и бирок о проведении испытания каждой переносной лестницы и стремянки и дата следующего периодического испытания.