

Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроХим Терминал Усть-Луга"

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На поставку материалов для объекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений

в морском торговом порту Усть-Луга»

|  |  |
| --- | --- |
| **1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ** | |
| 1.1 | Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»). |
| 1.2 | Поставщик – выбирается по результатам закупочной процедуры. |
| **2. ОСНОВАНИЕ** | |
| 2.1 | Инвестиционный проект |
| **3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА** | |
| 3.1 | Новое строительство |
| **4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА** | |
| 4.1 | РФ, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порта Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов. |
| **5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА** | |
| 5.1 | Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря). Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад.  Режим работы: круглосуточный, круглогодичный;  Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 ˚С;  Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 ˚С;  Абсолютная максимальная температура воздуха +37 ˚С;  Абсолютная минимальная температура воздуха -36 ˚С;  Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %;  Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с;  Сейсмичность района – 5 баллов. |
| **6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ** | |
| 6.1 | Ввод в эксплуатацию объекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Перевалка аммиака». |
| **7. СОСТАВ ЗАКУПКИ** | |
| 7.1 | Настоящее Техническое Задание предусматривает поставку материала –  **Квадрат подкрановый 40х40 мм 09Г2С Гост 2591-2006**  в рамках проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга». |
| 7.2 | Все используемые материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не содержать восстановленных компонентов, соответствовать техническим требованиям Заказчика, указанным в Приложение №1 к ТЗ «Спецификация на поставку».  Стоимость ТКП должна быть оформлена как сводка затрат, общая стоимость ТКП должна состоять из:  - стоимость каждой единицы Продукции отдельно – руб.;  - транспортные расходы на поставку – руб. |
| 7.3 | В состав поставки материалов входит закупка, транспортировка (включая погрузочно-разгрузочные работы). Все материалы поставляются силами Поставщика в объёме 100%. В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости материалов должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д. |
| **8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | |
| 8.1 | Все материалы должны быть новыми, изготовленным не ранее 2024 г.в., не бывшими в эксплуатации, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и/или восстановление требуемых параметров.  Все используемые материалы и изделия должны соответствовать на момент поставки требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к материалам и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, удостоверяющими качество и безопасность изделий и материалов. Материалы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего установленного срока службы.  Поставляемые материалы не должны иметь видимых дефектов, таких как – низкое обработки металла, следы ремонта и заварки отверстий, загибов, сквозная коррозия, дефекты от гиба, трещины, сколы, вмятин, кратеры и т.д. и т.п. |
| 8.2 | В объём работ входит доставка (включая погрузочно-разгрузочные работы) Продукции на площадку строительства.  Базис поставки: DDP ООО "ЕТУ", РФ, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 с КН 47:30:0101001:201. ИНКОТЕРМС 2010. Координаты 59.723498, 28.438170  Поставка осуществляется путем отгрузки и доставки Продукции по месту нахождения Покупателя. При ошибочной отгрузке Продукции не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения.  График поставки необходимо дополнительно согласовать с Покупателем. |
| 8.3 | Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Продукцией документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемой Продукции, а также документацию, подтверждающую качество поставляемой Продукции, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. |
| 8.4 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Продукцией:   * Паспорта на изделия; * Документы качества; * Сертификат о соответствии Продукции требованиям стандарта ГОСТ Р (копия); * Сертификаты о соответствии Продукции субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения от субпоставщиков (копии).   В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки материалов применяется действующая редакция такого нормативного документа.  Спецификации на изделия и материалы, деталировочные чертежи (при необходимости), состав товара, поставляемого комплектно в обязательном порядке должны направляться Поставщиком на рассмотрение и согласование в адрес Покупателя до изготовления и поставки продукции, в том числе, на этапе рассмотрения предложений от Участника закупки во время проведения закупочных процедур (проведение технической экспертизы). К предложению Участника закупки должны обязательно прилагаться документы, подтверждающие соответствие требованиям настоящего Технического задания. |
| 8.5 | Материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства, правил промышленной безопасности, нормативно-технических стандартов, включая, но не ограничиваясь:  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420; Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  Материалы должны быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации.  В ходе конкурсных процедур Участник предоставляет: Сертификат качества в объеме требований НТД и Российского Законодательства; подтверждение соответствия техническим требованиям и комплексность поставки с рабочей документации и техническим заданием. |
| 8.6 | На этапе поступления всех МТЦ должен быть проведен комиссионный входной контроль с участием профильных специалистов Покупателя, с записью в журнале входного контроля и оформлением Акта входного контроля, предъявлением сертификатов качества на материалы, протоколов заводских испытаний. В случае выявления некачественных материалов, Поставщик за свой счет организовывает замену некачественных материалов.  Поставщик самостоятельно отвечает за сохранность, транспортировку и правильность хранения приобретенных им материалов до площадки строительства.  Поставщик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе МТЦ. |
| **9. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** | |
| 9.1 | Вся документация передается Покупателю в электронном виде (на флеш-накопителе), в не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью завода-изготовителя, в редактируемом формате, а также в 3-х бумажных экземплярах. |
| 9.2 | С Продукцией поставляются в полном объеме полный паспорт и документы качества (сертификаты соответствия, документы о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности). |
| 9.3 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. |
| **10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ** | |
| 10.1 | **Начало поставки – с даты подписания договора.**  **Окончание поставки – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора.** |
| **11. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ** | |
| 11.1 | Поставляемая Продукция должна отгружаться в упаковке (или таре). Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность Продукции от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка материалов должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия температуры, соли, осадков, открытого хранения и т.п. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки Продукции. Виды упаковки и способы консервации сборочных единиц должны обеспечить их сохранность в течение 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при условии соблюдения правил погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией.  В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора. На каждую единицу Продукции должна быть нанесена маркировка.  Упаковка материалов должна полностью соответствовать ГОСТ 10692-2015.  Концы изделий без резьбы должны быть установлены полимерные колпачки, вставки или заглушки, резиновые кольца или другие средства защиты от механических повреждений.  На концы изделий с резьбой должны быть установлены металлические, полимерные или комбинированные резьбовые предохранительные детали для защиты резьбы от механических повреждений, влаги и загрязнений.  Резьбовые детали должны быть поставляется в консервационной резьбовой смазке, если на них не нанесено специальное твердое смазочное покрытие. |
| 11.2 | Маркировка тары с грузом должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.  Все поставляемая Продукция должна иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67. «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». |
| 11.3 | Доставка в таре, с использованием специальных приспособлений, исключающих повреждение изделий и материалов, согласно ГОСТ 12.3.010-82 «Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации». |
| 11.4 | Каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком. |
| **12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** | |
| 12.1 | Все материалы, входящие в объем поставки Поставщика по согласованию с Покупателем, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт на изделия и материалы, сертификаты качества, документы о качестве и другие документы. |
| 12.2 | В случае замены Поставщиком проектных материалов или его составных частей на аналогичные, данная замена должна быть обязательно согласована с Покупателем. |
| 12.3 | В ходе исполнения обязательств по договору Поставщик самостоятельно осуществляет хранение, приобретение и доставку на объект Продукции, входящих в объем поставки Поставщика. |
| 12.4 | Качество материалов которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться действующими сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории РФ. |
| **13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ** | |
| 13.1 | Приемка осуществляется на складе Грузополучателя. По прибытии Продукции в пункт назначения Покупатель проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, Поставщик собственными силами осуществляет его разгрузку.  Поставщик осуществляет разгрузку Продукции, его транспортировку до стройплощадки и обеспечивает размещение на складе Покупателя, обеспечивая необходимое количество рабочей силы и механизмов в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления о прибытии Продукции в пункт назначения.  При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест согласно товаросопроводительной документацией в согласованные Сторонами сроки. |
| 13.3 | Приемка осуществляется на складе Грузополучателя. Поставщик собственными силами осуществляет его разгрузку.  Упаковка, маркировка транспортной тары согласовать с Покупателем. |
| 13.4 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Продукцией документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемой продукции, а также документацию, подтверждающую качество поставляемой продукции, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. |
| 13.5 | Совместно с поставляемым материалом предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней с момента отгрузки выставить и направить Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа/поставка Продукции по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - техническую документацию (паспорта, сертификаты, инструкции, разрешения на использование товарных знаков и иное), счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.). |
| **14. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ** | |
| 14.1 | Поставщик выбирается на конкурсной основе. |
| 14.2 | Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора.  Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Продавца банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Продавца, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Продавца не должна быть приостановлена.  Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 14.3 | Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, машинами, механизмами, инструментом, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ по данному тех. заданию. |
| 14.4 | Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, квалифицированные трудовые), управленческой компетентностью и репутации с учётом технической сложностью Продукции. |
| 14.5 | Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ.  Должен иметь устойчивое финансовое положение. Степень загруженности Поставщика должна обеспечивать ему возможность осуществления поставки по данному техническому заданию по итогам процедуры выбора Поставщика без ущерба для Покупателя, в случае заключения Договора по результатам тендера. |
| 14.6 | При выполнении работ на территории ООО «ЕТУ» руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии. |
| **15. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** | |
| 15.1 | Цена Договора является твердой и не подлежит увеличению (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств). |
| 15.2 | Оплата Продукции Покупателем производится в течение 10 календарных дней после получения Товара и подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД). |
| 15.3 | Переход права собственности на Продукцию от Поставщика к Покупателю наступает с даты подписания ТОРГ12 / УПД после проведения комиссионного входного контроля на складе Покупателя. |
| **18. ГАРАНТИЯ** | |
| 18.1 | Гарантия на Продукцию составляет 12 месяцев с даты подписания УПД/ТОРГ12.  Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, дефектов и их последствий, выполняются за счет Поставщика. |

Приложение №1. Спецификация на поставку.

Приложение №1

к Техническому Заданию

**Спецификация на поставку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Квадрат подкрановый 40х40 мм 09Г2С ГОСТ 2591-2006; L=12000 мм; без отверстий | 59 | шт |
| 2 | Квадрат подкрановый 40х40 мм 09Г2С ГОСТ 2591-2006; L=3200 мм; без отверстий | 1 | шт |
| 3 | Квадрат подкрановый 40х40 мм 09Г2С ГОСТ 2591-2006; L=4610 мм; без отверстий | 1 | шт |