|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Директор по инфраструктуре  АО «ФК «Спартак-Москва»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Коломак | УТВЕРЖДАЮ:  Генеральный директор  АО «ФК «Спартак-Москва»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Малышев О.А. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на ремонт сегрегаций в 50-ти метровой зоне периметра стадиона**

**«Лукойл Арена».**

1. **Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Заказчик** | АО "ФК "Спартак-Москва" |
| 2. | **Полное наименование организации Заказчика** | АО «ФК «Спартак-Москва»  Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.21, этаж 4, помещение 407  Почтовый адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.69, стр. 2.  ИНН 7728212268, КПП 770101001.  р/с 40702810601700006158 в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»  БИК 044525985, к/с 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО  Электронная почта: spartak@spartak.com |
| 3. | **Объект закупки** | Ремонт сегрегаций (забора из МК, разграничивающего сектора) стадиона. |
| 4. | **Общие требования к поставщику** | - Работы производить согласно ППР и по заданию Заказчика.  - Поставщик должен иметь всю разрешительную документацию для данного вида деятельности.  - Непосредственно перед производством работ необходимо: произвести инструктаж, проверить оборудование с последующей подписью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.  - Все расходы, связанные с возвратом некачественных (бракованных) изделий осуществляются за счет поставщика.  - Поставщик должен иметь опыт работы в данном направлении не менее 2 лет. |
| 5. | **Место поставки** | г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 69. |
| 6. | **Общие требования к работам.** | * Все работы/услуги должны выполняться и соответствовать следующим нормативным документам:  [СП 470.1325800.2019 Конструкции стальные. Правила производства работ.](https://meganorm.ru/Data2/1/4293722/4293722550.pdf" \t "_blank)  * ГОСТ 9.307-2021 Единая система защиты от коррозии и старения ПОКРЫТИЯ ЦИНКОВЫЕ ГОРЯЧИЕ Общие требования и методы контроля. * [ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.](https://23met.ru/gost_files/gost-23118-2019.pdf" \t "_blank) * СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; * ГОСТ 12.3. 040 - 86 ССБТ «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности»; * СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» гл.6;7;8. * Настоящего технического задания * Требования законодательства в соответствии с действующими СП, ГОСТами, СанПиНами, ПТЭЭПБ, ПУЭ и другими действующими в РФ нормативно-правовыми актами в области охраны окружающей среды; * В случае, если настоящим Техническим Заданием не указаны какие-либо требования по отношению к выполняемым по настоящему Техническому Заданию работам, то применяются требования согласно действующей нормативной документации. |
| 7. | **Комплект предоставляемых документов** | Заказчику передается следующий комплект документов:   * Акты скрытых работ, паспорта, сертификаты исполнительные схемы, акты выполненных работ. |
| 8. | **Качественные и количественные характеристики** | * Количество поворотных секций сегрегаций – 87шт., * Количество стационарных секций сегрегаций – 17шт. * Для изготовления каркасов секций сегрегаций используется материал по ГОСТ 9.307-2021 * Окраска цвет – RAL7035. * Производится полная замена существующих изделий на новые, кроме поворотных опор на поворотных секциях и стоек для стационарных секций. |
| 9. | **Регламент проведения работ на территории стадиона** | В период проведения монтажных работ на территории стадиона сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила внутреннего распорядка и пропускной режим стадиона.   1. Перед началом проведения строительных работ необходимо не менее чем за сутки подать заявку на производство работ и получить согласование заявки АО «ФК «Спартак-Москва». 2. Время проведения работ с 8-00 до 20-00 (либо по согласованию СЭ АО «ФК «Спартак-Москва»). 3. При проведении работ, связанных с техническими системами, необходимо согласование с СЭ АО «ФК «Спартак-Москва».). 4. Сотрудники подрядной организации обязаны соблюдать Правила противопожарной безопасности, Правила охраны труда, Инструкцию по организации пропускного и объектового режима и иные Правила, действующие на территории стадиона «Открытие Банк Арена». 5. Организация, производящая работы обязана убрать за собой строительный мусор и восстановить поврежденные системы, оборудование и выполненную отделку в помещениях. 6. Если действия организации производящей работы стали причиной наложения документально обоснованных штрафов контролирующими органами на АО «ФК «Спартак-Москва», то АО «ФК «Спартак-Москва» вправе потребовать от организации производящей работы возмещения расходов, вызванных оплатой наложенных штрафов, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты предъявления требования о соответствующем возмещении.   В случае несоблюдения вышеуказанных правил АО «ФК «Спартак-Москва» имеет право отозвать заявку и приостановить работы. |
| 10. | **Порядок оплаты** | Предоплата не более 70%, далее – поэтапная оплата в течение 10 рабочих дней после подписания промежуточных актов выполненных работ. |
| 11. | **Срок поставки и монтажа** | Не более 6 (шести) месяцев |
| 12. | **Гарантийный срок** | Требования Заказчика по гарантийному сроку на выполненные работы и услуги стандартно не менее 2 лет. |
| 13. | **Общие требования к поставке товаров** | 1. На объекте пропускной режим, допуск работников осуществляется по согласованным спискам установленной формы. Согласование осуществляется с Заказчиком. Организация работ в субботу и воскресенье, в круглосуточном режиме, осуществляется по дополнительному согласованию с Заказчиком.  2. Поставщик несет полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с его работниками в процессе выполнения работ, возлагается на Поставщика. |
| 11. | **Срок действия Договора** | До момента исполнения обязательств. |
| 12. | **Приложения** | Схема секции сегрегации. |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил:  Инженер по надзору за строительными конструкциями | Гуськов Я.С. |

