**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку двустоечных подъемников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

[I. Техническое (конкурсное) задание 2](#_Toc84854372)

[1. Общие положения 2](#_Toc84854373)

[2. Описание услуг / работ / товаров 2](#_Toc84854375)

[3. Срок действия Договора 5](#_Toc84854377)

[4. Интеллектуальная собственность 5](#_Toc84854378)

[5. Персональные данные 6](#_Toc84854379)

1. **Техническое (конкурсное) задание**

**Общие положения**

1.1. Термины, используемые в настоящем Техническом задании (также ТЗ) и приведенные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в Условиях проведения внутреннего Конкурса или в ОУЗ, размещенных в сети Интернет по адресу: https://agr.auto/purchase (далее – «Платформа»).

Направляя Коммерческое предложение Участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с содержанием Условий и полностью принимает их положения.

1.2.**Контактные данные АГР**

ООО «АГР», Калужская обл., г. Калуга, ул. Автомобильная 1.

При наличии вопросов по техническому заданию Контрагент может обратиться к контактным лицам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Имя | Отдел | Телефон | E-mail |
| ГамалинскийЕвгений | Логистическое планирование | +79200996025 | Evgenij.Gamalinskij@agr.auto |

1.3. **Общая информация о проекте**

Техническое задание составлено с целью выбора Контрагента/Котнрагентов для заключения договора/договоров на поставку и монтаж девяти двустоечных подъемников.

**Описание услуг / работ / товаров**

* 1. Перечень и характеристики услуг / работ / товаров

2.1.1. Поставка девяти двустоечных подъемников.

Технические характеристики подъемников указаны в Таблице 1. Контрагент может предложить подъемники с альтернативными характеристиками, предварительно согласовав их с контактным лицом от АГР. Стоимость подъемников должна включать в себя доставку до АГР. Выгрузку подъемников АГР проведет самостоятельно, силами своих сотрудников и техники.

Таблица 1. Технические характеристики подъемников.

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИВОД | Электрогидравлический |
| УПРАВЛЕНИЕ | Двухстороннее |
| ТИП УСТАНОВКИ | Напольный монтаж |
| НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | Не менее 4000кг |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА | Не менее 1950мм |
| ВРЕМЯ ПОДЪЕМА | 30 секунд |
| МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УПОРОВ | Не более 94мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УПОРОВ | Не менее 154мм |
| СВОБОДНЫЙ ПРОЛЕТ МЕЖДУ СТОЙКАМИ | Не менее 2800мм |
| ШИРИНА ПРОЕЗДА | Не менее 2400мм |
| ВЫСОТА ОТКЛЮЧЕНИЯ | Не менее 4065мм |
| ОКРАСКА | Порошковое покрытие |
| КОМПОНОВКА СТРЕЛ | асимметричный |
| ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ | 2 или 3 ступени |
| ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ РЫЧАГИ | 2 или 3 ступени |
| МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА | Не более 550мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА | Не менее 1106мм |
| МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЗАДНЕГО РЫЧАГА | Не более 876мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЗАДНЕГО РЫЧАГА | Не менее 1472мм |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220/380 В | 50 Гц |
| сИНХРОНИЗАЦИЯ | Верхняя |

2.1.2. Установка девяти двустоечных подъемников в цеху на территории АГР.

Контрагент осуществляет монтаж двустоечных подъемников силами своих специалистов и с использованием своего инструмента и расходных материалов, необходимых для работы подъемников (например, гидравлическое масло в необходимом объеме). АГР готов предоставить при необходимости в распоряжение Контрагента вилочный погрузчик с грузоподъемностью 4 тонны и вертикально-мачтовый подъемник (типа Haulotte star 10), при наличии разрешений на управление данной спецтехникой у специалистов Контрагента. АГР подводит электропитание непосредственно к подъемникам, подключение осуществляет Контрагент. Монтаж подъёмников осуществляется на ровный бетонный пол с глубиной залегания арматуры примерно 50 мм. Необходимые для закрепления подъёмников анкера предоставляет Контрагент (номенклатура анкеров должна быть указана в коммерческом предложении). После монтажа и подключения подъемников контрагент проводит пусконаладочные работы и испытания подъемников (груз для проведения испытаний предоставляет АГР).

2.1.3. Структура коммерческого предложения (КП).

Предложение должно быть структурировано с описанием оказания всего объема услуг/работ/товаров. Предложение должно включать цену с учётом всех требований, указанных в ТЗ.

Контрагент тщательно изучает переданное ему ТЗ. Отсутствие примечаний со стороны Контрагентa является подтверждением с его стороны, что полученное им ТЗ достаточно для подготовки профессионального КП и соответствует общепризнанным принципам работ и законным предписаниям.

Все цены предоставляются без НДС.

Цены на каждый тип товаров/работ/услуг должны быть зафиксированы на весь срок предоставления услуг.

Контрагент подтверждает, что все затраты включены в КП и последующие запросы будут отклонены.

Примечания или альтернативные предложения к ТЗ Контрагент передает как дополнение к своему КП.

КП необходимо предоставить в виде заполненной Таблицы 2.

Допускается предоставление КП не на весь перечень товаров и услуг. В таком случае необходимо заполнить только те поля таблиц, товары и услуги в которых Контрагент готов предоставить, остальные поля заполняются прочерками.

Также КП должно содержать сроки поставки запрашиваемых товаров и сроки выполнения запрашиваемых услуг.

Таблица 2. Стоимость товаров и услуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара/услуги** | **Количество** | **Цена руб. за шт. без НДС** | **Общая цена руб. без НДС** |
| **Поставка двустоечных подъемников** |
| Двустоечный подъемник (указать модель) | 9 |   |   |
| Доставка (9 подъемников) | 1 |   |   |
| **Монтаж двустоечных подъемников** |
| Монтаж двустоечных подъемников | 9 |   |   |
| Комплект крепежа | 9 |   |   |
| Пусконаладочные работы | 9 |   |   |

* 1. Место оказания услуг / выполнения работ / адрес поставки

Калужская обл., г. Калуга, ул. Автомобильная 1.

2.3.  Сроки оказания услуг / выполнения работ / поставки

Поставка – не позднее 1 июля 2024 г.

Монтаж - не позднее 1 августа 2024 г.

2.4. Обязанности Контрагента

Обязанности Контрагента прописаны в ТЗ и приложениях к нему.

**Срок действия Договора**

До полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Интеллектуальная собственность**

В процессе выполнения работ / оказания услуг от Контрагента ожидается создание/передача следующих объектов интеллектуальной собственности:

|  |  |
| --- | --- |
| * Создание/передача объектов интеллектуальной собственности не ожидается
 | x |

**ИЛИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Типы объектов |  |
| * Фотоматериалы
 |  |
| * Видеоматериалы
 |  |
| * Дизайны, макеты
 |  |
| * Тексты, сценарии
 |  |
| * Программы для ПК
 |  |
| * Базы данных
 |  |
| * Иное
 |  |

В случае передачи АГР прав на объекты интеллектуальной собственности, они должны быть переданы АГР в следующем объеме:

|  |
| --- |
| Передача прав |
| **Отчуждение (выкуп)**(бессрочно на любую территорию) |  | **Во временное пользование**Контрагент предоставит АГР права использования указанных объектов (лицензия, сублицензия) на территории всего мира на срок *ХХХХХХХ* с даты акта приема-передачи в любой форме и всеми способами без ограничений, в том числе способами, указанными в ст. ст. 1270, 1317, 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом, в случае, если исключительны права на Произведения принадлежат Контрагенту в полном объеме, права использования произведений (лицензия) предоставляются АГР без сохранения за Контрагентом права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).  |  |

**Стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности должна быть отдельно указана в коммерческом предложении.**

**Персональные данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Контрагент не осуществляет сбор и обработку персональных данных, за исключением рабочих контактных данных вовлеченных в проект лиц | х |
| Контрагент будет осуществлять обработку персональных данных : |  |
| - персональные данные собираются АГР и передаются Контрагенту (в том числе, посредством предоставления доступа к персональным данным в системах АГР)  |  |
| - персональные данные собираются Контрагентом и передаются/предоставляются Контрагентом в АГР по требованию (поручению) АГР (в том числе посредством предоставления доступа к персональным данных в системах Контрагента) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень персональных данных |  |
| Рабочие контактные данные (помимо лиц, вовлеченных в проект) |  |
| Личные  контактные и идентификационные/ паспортные данные, данные о доходах и т.п.) |  |
| Персональные данные специальной категории (расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни) |  |
| Цель(и) обработки персональных данных  |  |

В случае предполагаемого поручения обработки персональных данных Контрагенту, Участник конкурса заверяет и по запросу АГР должен документально подтвердить соответствие требованиям, приведенным в п. 15.3 ОУЗ.