# Техническое задание

# на выполнение работ по оформлению проектов СЗЗ и ЗОЗ на ПРТО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание Товаров/Услуг | Выполнение комплекса работ по оформлению проектов СЗЗ и ЗОЗ на ПРТОЛот 1 Выполнение работ по оформлению проектов СЗЗ и ЗОЗ на ПРТО в Свердловской областиЛот 2 Выполнение работ по оформлению проектов СЗЗ и ЗОЗ на ПРТО в Ростовской области |
| 2 | Технические/функциональные характеристики | В зависимости от потребности Заказчика в отношении объектов выполняются следующие виды работ: Для размещения Объекта:* Сбор исходных данных по установленному оборудованию владельцев РЭС на объекте
* Проект Расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.
 |
| 3 | Требования государственных проверяющих и лицензирующих организаций к Товарам/Услугам | Согласно действующего законодательства РФ:«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03»; «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03»; "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". СанПиН 2.1.3684-21 (раздел 13), "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". СанПиН 1.2.3685-21 (раздел 5); Методические указания МУК 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты» (утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом РФ 22 января 2008 г.)Методические указания МУК 4.3.3921-23 "Методы контроля. Физические факторы. Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиоэлектронных средств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц". |
| 4 | В рамках выполнения Работ Подрядчик обязан | Провести сбор исходных данных сторонних операторов, присутствующих на объекте, получение справок по перспективному развитию территории (при необходимости).Разработать и предоставить Заказчику проектную документацию (ПД) с расчетом распределения уровней электромагнитных полей (ЭМП) на прилегающей к ПРТО/РЭС территории с учетом всех ПРТО других владельцев, а также с учетом согласования с их стороны всех предложенных корректировок параметров ПРТО сторонних операторов (при необходимости), создающих ЭМП на прилегающей к Площадке территории.По окончании Работ Подрядчик должен передать Заказчику проектную документацию с расчетом распределения уровней электромагнитных полей на прилегающей к ПРТО территории с указанием границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения в электронном виде (формат pdf, в редактируемом формате exel ии word)В случае, когда ТУ Роспотребнадзора, после рассмотрения предоставленных материалов на размещение ПРТО (ПСЭЗ), отказывает в выдаче санитарно-эпидемиологических заключений (Р-1) по различным причинам , то Подрядчик обязан внести исправления в Проектную документацию |
| 5 | Количество (объем) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Лот 1 Свердловская область – не менее 50 в месяц. Лот 2 Ростовская область – не менее 50 в месяц.Объем работ с указанием конкретных Объектов, в отношении которых выполняются Работы, а также виды необходимых работ, оформляются сторонами в виде соответствующих Дополнительных соглашений к договору, на основании письменных заявок Заказчика по форме Приложения № 1 к договору.  |
| 6 | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | 10 календарных дней на сбор необходимой информации 5 календарных дней на расчет СЗЗ и ЗОЗ;Проекты INDOR:15 календарных дней на сбор необходимой информации 10 календарных дней на расчет СЗЗ и ЗОЗ;Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком. |
| 7 | Место (География) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг  | Лот 1 Свердловская областьЛот 2 Ростовская область |
| 8 | Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг | Подробно указано в Проекте договора, в составе тендерной документации.Порядок оплаты - 100% стоимости Работ, указанных в Дополнительных соглашениях к настоящему договору, оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, на основании счета, выставленного Исполнителем. |
| 9 | Срок действия договора  | 31.12.2025  |
| 10 | Требования к участнику  | Опыт работы не менее 3 лет. Заполненная Форма 1 по опыту работы с перечнем площадок, на которые получены документы в РПН и ЭО в количестве 10 объектов в регионе за последние 3 года. Приложение: проектное решение и санитарно-эпидемиологическое заключение в количестве не менее 10 объектов в регионе.  |