**Техническое задание на поставку набора инструмента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Каталожный номер | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 |  | **ALK-8009F** Набор инструмента Licota 1/4" и 1/2" 6 гр. 143пр ﻿ | шт. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Общие сведения** |
| 1.1 | Состояние | Новый, не бывший в употреблении |
| 1.2 | Описание | Большой набор инструментов, 143 предмета, 1/4" и 1/2", 6 граней, Licota ALK-8009 включает в себя практически всё необходимое профессиональному автослесарю в одном кейсе. Он подойдёт для ремонта широкого ряда автомобилей отечественного и импортного производства.Большой ряд комбинированных ключей от 6 до 24 ммВ наборе 16 ключей с рожковой и накидной частью.Набор отвертокВ наборе крестовые и шлицевые отвертки с длинным и коротким жалом. Рукоятки отверток выполнены из двухкомпонентного материала — они не выскальзывают из рук, не разлагаются под воздействием масла, бензина и других ГСМ.Пробник напряженияДля проверки исправности электрооборудования с питанием 6-24 В.Шарнирно-губцевый инструментВ наборе: плоскогубцы, бокорезы и переставные клещи с кнопочным фиксатором, который позволяет быстро изменить расстояние между губками инструмента.Небольшой набор шестигранниковИнструмент применяется не только при ремонте авто, но и в быту: при сборке мебели, ремонте велосипедов или другой техники.Большой ряд глубоких головокУпрощают работу с крепежом в углублениях или на длинной шпильке.Маслостойкая рукоять трещоткиСтойкая к воздействию масла и бензина рукоять гарантирует долгий срок службы трещотки.Механизм трещотки на 36 зубовТрещоточный механизм надежен и приспособлен к российским условиям эксплуатации.Эргономичная ручка трещоткиПовышенная эргономика рукояти трещотки обеспечивает комфорт работы в течение длительного времени и бережет ваши руки.Микрофинишная полировкаОсобый тип обработки металла делает его более стойким к повреждениям и коррозии.Сталь CR-VРяд легирующих присадок придает стали прочность, что позволяет ей выдерживать профессиональные нагрузки.Удлинитель с шаромПозволяет работать в труднодоступных местах под углом до 15 градусов.Cвечные головки с пружинной фиксациейБолее надежны, чем традиционные с резиновой вставкой или магнитом.Телескопический магнитУпрощает поиск мелкого крепежа в труднодоступных местах за счет телескопической рукояти.Головки с Е-профилемВ комплекте присутствуют головки, предназначенные для работы с крепежом типа "Е-профиль", называемый также "Torx".Шарнирный вороток-срывкаОблегчает демонтаж крепежа и упрощает ремонт за счет возможности работы под различными углами. |
| 1.3 | Тип инструмента | Набор ручного инструмента |
| **2.** | **Технические характеристики** |
| 2.1 | Кол-во предметов в наборе | 143 шт |
| 2.2 | Комплектация |  |
| 2.3 | Фото |  |