**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 00081/2024**

на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** |
| 1.Основания для проведения работ | С целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях и выполнения обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности |
| 2.Наименование работ | Выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений |
| 3.Требования к объемам выполняемых работ | Деревянные конструкции кровли (обрешетка, стропила и т.п.) следующих объектов:  - г. Татарск, ул. Василевского, 4а, административное здание – 640м2  - р.п. Чаны, ул. Заводская, 26, административное здание – 141 м2  - г. Искитим, мкр. Подгорный, 31А, гараж – 1100 м2  - р.п. Сузун, ул. Степанова, 1Б, административное здание – 280 м2  - г. Болотное, ул. Советская, 14, административное здание – 330 м2  - с. Здвинск, ул. Калинина, 37, гараж – 107 м2  - с. Здвинск, ул. Калинина, 37, административное здание – 162 м2  - г. Чулым, ул. Кооперативная, 103а, гараж – 683 м2  - г. Чулым, ул. Кооперативная, 103а, административное здание – 330 м2 |
| 4.Требования к виду и последовательности (этапы) выполнения работ | Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения работ:   * Подбор Подрядчиком средства огнезащиты для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты, и условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком. * составление план-графика проведения работ на основании установленного объема работ с учетом работы персонала Исполнителя в зданиях и сооружениях. * предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.); * проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя; * выполнение работ по огнезащитной обработка в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты. * в состав работ входит получение заключения о проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в Федеральном государственном учреждении «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная противопожарная лаборатория» по Новосибирской области». * устранение недостатков, выявленных по результатам работы рабочей комиссии; * сдача выполненных работ Исполнителю, предоставление отчетной документации, подписание актов. |
| 5.Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности | При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности:   * Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» * Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» * Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. №1128. * Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151); * ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 790-ст)  ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»  * Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 6.Требования к условиям выполнения работ | Исполнитель должен обладать действующей лицензией на производство работ (оказания услуг) по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. |
| 7.Требования к применяемым материалам | Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. *Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине 2 (вторую) группу огнезащитной эффективности* |
| 8.Общие требования к порядку выполнения работ и качеству работ | Порядок выполнения работ при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем.  Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.  Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.  Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава. |
| 9.Требования к порядку сдачи-приемки работ | Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком по предоставлению Исполнителем Протокола соответствия качества огнезащитной обработки из ФГУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная противопожарная лаборатория» по Новосибирской области» и Акта сдачи-приемки работ;  По получении Протокола соответствия качества Заказчик обязан в течении 10 дней направить Исполнителю подписанный Акт сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приемки.  В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора подряда осуществляется сопроводительными документами Исполнителя**.**  Датой окончания выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком двустороннегоАкта сдачи-приемки работ. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.  Датой окончания срока действия договора является дата полной оплаты Заказчиком работ, выполненных Исполнителем. |
| 10.Срок выполнения работ, не более | 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания договора |
| 11. Оплата | Оплата производится: в течение 60 календарных дней на основании подписанного Акта выполненных работ. В случае если Исполнитель является субъектом МСП, то в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ. |
| 12.Гарантийные требования | Исполнитель несет ответственность за качество выполненных огнезащитных работ и выполняет гарантийные обязательства в течение 24-х месяцев с даты подписания сторонами двустороннего акта сдачи-приемки работ. |
| 13. Начальная (максимальная) цена | Определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составляет 350 тыс. рублей без НДС. |
| 14.Заказчик | АО «Новосибирскэнергосбыт»  Индекс: 630099  Адрес: город: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, Телефон, +79538856306  e-mail: sergey.mandrov@nskes.ru  Ответственное должностное лицо: Мандров Сергей Викторович |