|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Наименование товара:**Струйный принтер Epson EcoTank L18050 **2. Назначение**:Широкоформатный принтер формата А3+ Epson EcoTank L18050 создан для печати фотографий, художественных работ высокого качества.**3.** **Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Устройство  | Цветной принтер  |
| Модель \* | Epson EcoTank L18050 |
| Применение  | Для профессиональной фотографииДля репродукцийДля фотолабораторииДля фотостудии |
| **Технология**  |
| Метод печати | Печатная головка Epson Micro Piezo™  |
| Конфигурация сопел | 180 сопел для черного цвета, по 180 сопел для каждого цвета  |
| Мин. размер капель | 1,5 pl, с технологией Variable-Sized Droplet  |
| Технология чернил | Dye Ink  |
| Разрешение печати | 5 760 x 1 440 dpi  |
| Категория | Фото  |
| Функции Всё-в-одном | Печать  |
| **Печать**  |
| Количество цветов | 6 цветов  |
| Скорость печати по ISO/IEC 24734 | 8 стр./мин. ч/б,8 стр./мин. цвет  |
| Скорость печати | 22 стр./мин. ч/б (обычная бумага 75 г/м2),22 стр./мин. цвет (обычная бумага 75 г/м2),13 сек./фото 10x15 см (фотобумага Epson Premium Glossy)  |
| Печать из | USB, ПК (Wi-Fi), Мобильное устройство (Wi-Fi Direct / Wi-Fi)  |
| Цвета | Чёрный [Dye], голубой [Dye], светло-голубой [Dye], жёлтый [Dye], пурпурный [Dye], светло-пурпурный [Dye]  |
| Ёмкость картриджей | Чёрный [70 мл.], голубой [70 мл.], светло-голубой [70 мл.], жёлтый [70 мл.], пурпурный [70 мл.], светло-пурпурный [70 мл.]  |
| **Работа с бумагой / носителями**  |
| Форматы бумаги | A4 (21.0x29.7 см), A5 (14.8x21.0 см), A6 (10.5x14.8 см), B5, C6 (конверт), DL (конверт), No. 10 (конверт), Letter, пластиковые карты, A3+, A3 (29.7x42.0 см)  |
| Дуплекс | Ручной  |
| Емкость лотка | 100 листов стандарт, 100 листов максимум, 20 листов фотобумаги  |
| Вывод бумаги сзади (специальные носители) | Да  |
| Работа с носителями | Печать без полей, печать на CD/DVD  |
| **Общее**  |
| Энергопотребление | 0,6 Вт (режим сна), 19 Вт (печать), 4,4 Вт (режим готовности), 0,2 Вт (выключен), TEC 0,13 кВт/неделя  |
| Вольтаж электропитания | AC 100 - 240 В  |
| Размеры устройства | 523‎ x 369 x 150 мм (Ширина x Глубина x Высота)  |
| Вес устройства | 8 кг  |
| Уровень шума | 6,1 B (A) с фотобумагой Epson Premium Glossy / режим Photo RPM  |
| Совместимые операционные системы | Mac OS X 10.9.5 или новее,Windows 11/10/8/8.1/7/Vista/XP SP3 (32-bit)/XP Professional x64 Edition SP2,Windows Server 2003 R2 x64/2003 SP2/2008 (32/64-bit)/2008 R2/2012 (64-bit)/2012 R2/2016  |
| Интерфейсы | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct  |
| Звуковая мощность | Рабочий режим: 6,1 B (A) с фотобумагой Epson Premium Glossy / режим Photo RPM  |
| Уровень шума | Рабочий режим: 48 dB (A)  |
| Безопасность беспроводной сети | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)  |
| Мобильные и облачные сервисы печати | Epson iPrint App, Epson Smart Panel App  |
| **Другие возможности**  |
| Эмуляция | ESC/P-R  |
| **Ресурс чернил в комплекте**  |
| Черные | 2 600 стр.  |
| Цветные | 5 400 стр., 1 500 фото  |
| **Комплект поставки** |
| Принтер |
| Руководство по настройке  |
| CD с программным обеспечением и драйверами |
| Кабель питания  |
| Набор из 6 индивидуальных флаконов с чернилами по 70 мл (Bk, C, Y, M, Lc, LM) |
| Гарантийный талон |
| **Гарантия** | Гарантия производителя, но не менее 12 мес. |

\* Аналог или эквивалент не допускается4. **Дополнительно в поставке**:4.1 Один комплект дополнительных флаконов с чернилами:

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул | Наименование |
| C13T09C14A / C13T09D100 | 108 / 056 / 057 Black – чёрный (70 мл, 5700 страниц ISO или 3600 фото). |
| C13T09C24A / C13T09D200 | 108 / 056 / 057 Cyan – голубой (70 мл, 7200 страниц ISO или 2100 фото). |
| C13T09C34A / C13T09D300 | 108 / 056 / 057 Magenta – пурпурный (70 мл, 7200 страниц ISO или 2100 фото). |
| C13T09C44A / C13T09D400 | 108 / 056 / 057 Yellow – жёлтый (70 мл, 7200 страниц ISO или 2100 фото). |
| C13T09C54A / C13T09D500 | 108 / 056 / 057 Light Cyan – светло-голубой (70 мл, 7200 страниц ISO или 2100 фото). |
| C13T09C64A / C13T09D600 | 108 / 056 / 057 Light Magenta – светло-пурпурный (70 мл, 7200 страниц ISO или 2100 фото). |

4.2 Печатающие головки:

|  |  |
| --- | --- |
| FA96001 Оригинальная печатающая головка для Epson L8050, L8058, L18050, L18500, L18508 | 2 штуки |

4.3 Ролик захвата бумаги:

|  |  |
| --- | --- |
| C12C937771 Ролик захвата бумаги (резинка) для EPSON EcoTank L18050 в сборе с держателем | 4 штуки |

4.4 Емкость для отработанных чернил:

|  |  |
| --- | --- |
| C12C934591 Емкость для отработанных чернил (памперс) для Epson Eco Tank L18050, с чипом | 2 штуки |

 |