**Техническое задание**

На приобретение Одинарная внешняя телефонная розетка белая

# Общие требования

Описание:

Неэкранированная телефонная розетка настенного монтажа. Имеет 1 порт RJ-12 (6р4с).

Для подключения проводников кабеля используются 4 винтовых контакта.

В комплект розетки входит двусторонняя клеевая площадка и винты для крепления к стене.

Технические характеристики:

Монтаж накладной (открытый)

Количество постов 1

Тип комплектации розетка в сборе

Рамка не требуется (идет в комплекте)

Заземление нет

Защитные шторки нет

Крышка нет

Материал АБС-пластик

Количество гнезд 1

Разъем RJ12

Цвет белый

Вес нетто 0.03 кг

Вид розетки телефонная

Модульная нет

Ширина устройства 50 мм

Высота устройства 65 мм

Глубина устройства 30 мм

Зажимная система винты

1. **Количество – 12 шт.**
2. **Стоимость 1шт. до 60 рублей**

**4. Доставка**

Доставка осуществляется по адресу: г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, 7 этаж, (АО КБ «Вымпел»), в присутствии представителя Поставщика, в рабочее время (с 8:00 до 15:00). Доставка товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственным силами или привлеченным транспортом за свой счет, с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность товара при его перевозке.

1. **Оплата**

Оплата товара осуществляется Покупателем после поставки товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной накладной/накладных, УПД, счета-фактуры, и т.д.