

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  **Заместитель генерального директора**  **– директор по производству**  **АО «Пикалевский цемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Кольчугин** | **Утверждаю:**  **Генеральный директор**  **АО «Пикалевский цемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Чеботарев** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по перевозке грузов (известняка)** **на АО «Пикалевский цемент» в апреле - декабре 2022 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Предмет договора. | - Добыча и перевозка известняка из карьера «Участок №3» на завод, в склад участка помола сырья отделения производства цемента (автомобильным транспортом), |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки. | |
| 2.1. | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ. | - Добыча известняка и погрузка в а/м в карьере производится экскаватором подрядчика в а/м подрядчика и заказчика (гидравлическим экскаватором, требования к экскаватору: масса – не менее 38 т., ковш – скальный, объем не менее 2 м.куб.). Известняки относятся к III категории пород по трудности экскавации и отрабатываются без применения БВР. Мощность известняков нижнего промышленного веневского горизонта составляет в среднем 7,56 м. Объемный вес известняков 2,1 т/м3. Устойчивый угол откоса составляет по известнякам 60°.  Предусмотреть в коммерческом предложении следующий вариант: Добыча известняка и погрузка в а/м в карьере производится экскаватором Заказчика (Hitachi ZX650LC-3), а экскаватор подрядчика производит погрузку известняка в бункер дробильной установки на территории завода (перемещение экскаватора Подрядчика с карьера на завод осуществляется тралом Заказчика).  - Плечо транспортировки известняка (среднее) с карьера на завод - 4,6-6,5 км. Погрузка – силами Подрядчика.  - Технологическая дорога – грунтовая (щебёночно - гравийное покрытие) с дефектами дорожного покрытия. Обслуживание а/дороги производится силами Цеха автотранспорта Заказчика.  - Автотранспорт при осуществлении перевозок известняка из карьера на завод проходит весовой контроль на территории завода (каждая машина направляется выборочно сотрудниками охраны: груженая - 2 раза, порожняя – 1 раз).  При осуществлении перевозок внутри завода проходит весовой контроль (каждая машина направляется выборочно начальником смены производства цемента груженая – 1 раз, порожняя – 1 раз).  - Крупность перевозимой фракции от 0 до 600 мм.  - Расходы на ремонты, ГСМ, запчасти и т. д. за счёт подрядчика.  - Выбор моделей и количество применяемой техники для обеспечения безостановочного выполнения согласованных объемов остается в зоне ответственности Подрядчика. |
| 2.2. | Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ. | * Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 2 – х лет. * Минимальный уставной капитал – 100 000 руб.; * Штатная численность организации должна составлять не менее 20 специалистов, для выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания. * Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора). * Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Отсутствие у Исполнителя судебных процессов, на которых он выступает (выступал) как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовых затруднений. * Срок регистрации организация Исполнителя в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 года. * Перед началом выполнения Работ по Договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ, с обязательным указанием паспортных данных, а также обеспечить явку этих работников для прохождения вводного инструктажа на предприятии Заказчика. * Перед началом работы Подрядчик предоставляет Заказчику. Приказы о назначении ответственных лиц за создание и обеспечение безопасных условий труда. * Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания. * Использование при выполнении работ собственного инструмента и оборудования. * При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика. * При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по охране труда промышленной и пожарной безопасности, экологии, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика. Составление актов по форме Н - 1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика и ведение учета несчастных случаев осуществляет Подрядчик. * В течение 10 (десяти) дней с момента завершения Работ, но до подписания Акта приемки Работ или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор. * В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику остатков материалов и мусора в ходе выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком Работ до устранения Подрядчиком замечаний по уборке территории Заказчика и потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 3% от общей стоимости Работ по Договору. Указанный штраф может быть взыскан с Подрядчика не чаще одного раза в месяц. * В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества, а также мусора после завершения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 7% от общей стоимости Работ по Договору. * Автотранспорт и технику, для перевозки Материалов, возврата остатков Материалов, для вывоза демонтированного материала, мусора с / по территории Заказчика Подрядчик использует собственный. * Наличие собственного автотранспорта Подрядчика для перевозки сотрудников. * Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками.   - В случае невыполнения Исполнителем указанных в месячном плане объемов услуг, если такое невыполнение возникло в следствии действий (бездействия) Исполнителя, Исполнитель выплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 5% от стоимости не оказанных в течение данного месяца услуг. |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ. | |
| 3.1. | Место проведения работ. | Ленинградская область, Бокситогорский район, гор. Пикалево, Спрямленное ш., д. 1, карьер горного цеха и основная пром. площадка АО «Пикалевский цемент». |
| 3.2. | Условия производства работ. | - При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями действующей на территории РФ нормативно-технической документации. Соблюдение требований «Федеральных норм и правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» от 11.12.2013г» в редакции от 21.11.2018г.  - Подрядчик несёт полную ответственность и обязан строго соблюдать сроки выполнения работ, выполнение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, а также графика работы и пропускного режима, правила внутреннего распорядка, действующего на территории Заказчика.  - Заказчик оставляет за собой право на корректировку работ по мере их выполнения.  - Приемка работ осуществляется путем подписания Акта выполненных работ и предоставлением Счета-фактуры на выполненные работы.  - Исполнитель имеет право провести обследование всех местных условий и обстоятельств оказания услуг/выполнения работ до предоставления технико-коммерческого предложения. Заказчик должен обеспечить для такого обследования доступ до объектов выполнения услуг и раскрыть любую дополнительную и значимую для выполнения услуг информацию по первому запросу Исполнителя. Заказчик разрешает Исполнителю проведение тестовых погрузок и перевозок своими силами за свой счет до предоставления технико-коммерческого предложения. |
| 3.3. | Сроки выполнения работ. | До 31.12.2022. Возможность пролонгации договора на 1 год при условии сохранения стоимости услуг. |
| 4. | Требования к сроку гарантийного периода. | * Гарантии качества Работ распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. * Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации, инструкциями и нормативно-правовыми актами. * В случае возникновения недостатков по вине подрядной организации, работы по устранению недостатков осуществляются за счет Подрядчика. |
| 5. | Порядок формирования цены договора. | Коммерческое предложение по оказанию услуг перевозке грузов предоставить отдельно на каждый вид работ:  - погрузка известняка экскаватором в а/м в карьере, руб/час  - погрузка известняка в дробилку, руб/час  - перевозка известняка с карьера на завод (выделить стоимость погрузки), руб/тонна  - перевозка известняка с временных внутризаводских складов в стационарный склад участка помола сырья, руб/тонна  Подрядчик за свой счёт организовывает перевозку техники до объекта Заказчика. Затраты, связанные с поставкой техники для оказания услуг, хранением и ремонтом Техники, перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья и питания, командировок рабочих и служащих, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и машинистов относятся к затратам Подрядчика.  Стоимость предложения должна включать в себя компенсацию всех расходов и издержек Подрядчика, которые он понёс или может понести в процессе оказания услуг, а также причитающееся ему вознаграждение.  Детальную калькуляцию стоимости предлагаемых услуг, стоимость услуги указать в руб., без учета НДС. |
| 6. | Привлечение субподрядчиков. | Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования). |
| 7. | Форма, сроки и порядок оплаты. | Авансовый платеж по договору не производится. Оплата выполненных работ производится в течении 60 календарных дней со дня предоставления Заказчику подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
| 8. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо. | Начальник горного цеха АО «Пикалевский цемент» - Телего Алексей Викторович.  тел.: (81366)98019  моб.: +7(963)307-7347  e - mail: telego@eurocem.ru |
| 9. | Требования к выполнению рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID - 19). | Соблюдения рекомендаций органов местной власти и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) среди работников строительной отрасли. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, регулярное измерение температуры и т.д. |

**Начальник горного цеха**

**АО «Пикалевский цемент» Телего А.В.**