

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п. Октябрьский**  | **Утверждаю:****Технический директор** **АО «Михайловцемент»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Соловей А.В.****«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.** **13.03.2024 г.** |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по** **проведению комплексного обследования крановых путей,**

**расположенных в цехе упаковки цемента**

**1. Предмет договора**

 Оказание услуг по проведению комплексного обследования крановых путей (двутавровых балок) тип 36М, общей протяженностью 50 м.

Комплексное обследование предполагает полный анализ по текущему состоянию с указанием конкретного перечня мероприятий в рамках определённых технических решений, на базе которого может быть основаны ведомость дефектов и дальнейший план ремонтных работ.

**2. Место (адрес) оказания услуг**

 Рязанская обл., Михайловский р-н, п. Октябрьский, АО «Михайловцемент».

**3. Условия и срок оказания услуг:**

 Период оказания услуг **–** 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения Договора.

**4.** **Обязательные (минимальные) требования к подрядной организации**

4.1. Оказание услуг должно соответствовать следующим нормативно-техническим документам:

 Национальному стандарту российской федерации, ГОСТ 53822-2010;

 - РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

 - Методика обследования болтовых и заклепочных соединений металлоконструкций;

 - РД E10-98 Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов;

 - ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

 - РД 03-613-03, РД 03624-03, РД 03-615-03.

4.2. Организация должна быть аккредитована в местных органах Ростехнадзора.

Подрядная организация должна иметь разрешение на ремонт и обслуживание приборов безопасности, проведение электротехнических работ на сварочные работы металлоконструкций грузоподъёмных кранов.

4.3. Сварщики и слесари-ремонтники, должны быть обучены и аттестованы по ремонту грузоподъемных кранов.

4.4. Специалисты, ответственные за проведение ремонтных работ, должны быть обучены и аттестованы по промышленной безопасности на выполнение ремонтных работ грузоподъёмных кранов.

4.5. Исполнитель должен выполнять работы своим инструментом и при помощи своих спецсредств (автовышка, автокран, мостки и т.д.).

4.6. Специалисты и слесари - ремонтники, выполняющие работу, должны иметь спецодежду, спецобувь и СИЗ отвечающие требованиям промышленной безопасности АО «Михайловцемент», выполнять работы в соответствии с инструкциями по охране труда и правилами внутреннего распорядка.

**6. Предоставление отчетных материалов Заказчику**

6.1. Комплексное обследование крановых путей:

 - Акт сдачи-приемки работ.

 - Акт комплексного обследования крановых путей.

6.2. Проведение инструментальной выверки (нивелировки):

 - Акт сдачи-приемки работ.

 - Акт инструментальной выверки (нивелировки) крановых путей.

Главный механик /Лёзин И.Н./

Тел. (930) 888-38-05