УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Брянскавтодор»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Ерошенко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по изучению конъюнктуры рынка

для заключения договора

на закупку спецодежды, средств индивидуальной защиты

**Брянск 2022 г.**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ**

**1. Законодательное регулирование, способ закупки:**

Акционерное общество «Брянскавтодор» (далее – АО «Брянскавтодор», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом (посредством) – электронной торговой площадки для частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес» АО «Единая электронная торговая площадка» (https://business.roseltorg.ru/) спецодежды, средств индивидуальной защиты (далее по тексту – закупка).

Настоящая процедура закупки не является торгами, её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Информационное сообщение о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно настоящая закупка не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный электронной подписью, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

**Заявка на участие в закупке** **(далее также – Заявка)** – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены Положением и настоящим информационным сообщением, предоставляемый Заказчику Участником в порядке, предусмотренном Положением, Регламентом работы ЭТП и настоящим информационным сообщением, в целях участия в закупке.

**Участник закупки (далее также – Участник)** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в информационном сообщении.

Участник несёт все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации (информации), а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к закупке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**2. Информация о заказчике (фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ЭТП):**

Акционерное общество «Брянскавтодор» (АО «Брянскавтодор»).

Место нахождения: 241050, г. Брянск, ул. Дуки, 80, оф. 414.

Почтовый адрес:241050, г. Брянск, ул. Дуки, 80, оф. 414.

Контактное лицо Заказчика: Гузненок Сергей Александрович

Адрес электронной почты: [zakupki@avtodor32.ru](mailto:zakupki@avtodor32.ru);

Номер контактного телефона: (4832) 64-31-77; факс: (4832) 66-65-67.

Контактное лицо Заказчика по вопросам технического задания: Афонасьев Андрей Игоревич

Адрес электронной почты: [ot@avtodor32.ru](mailto:ot@avtodor32.ru);

Номер контактного телефона: 8(929) 022-34-42.

Наименование ЭТП: АО «Единая электронная торговая площадка».

Адрес ЭТП: www.roseltorg.ru/.

Официальный язык закупки: Русский.

**3. Предмет закупки. Предмет договора, количество поставляемого Товара, объём выполняемых Работ, оказываемых Услуг:**

Установлены в «Проекте договора» и «Техническом задании» настоящего Информационного сообщения о закупке.

**4. Требования к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг, объёмам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:**

Установлены в «Проекте договора» и «Техническом задании» настоящего Информационного сообщения о закупке.

**5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора и цене единицы товара, работы, услуги:**

**Цена Договора с НДС: 2 270 984,00** (Два миллиона двести семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Лот является неделимым.

При этом установление такой цены не налагает на АО «Брянскавтодор» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, соответствующем данной сумме.

**6. Порядок формирования цены договора (цены Лота):**

Установлены в «Проекте договора» и «Техническом задании» настоящего Информационного сообщения о закупке.

**7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):**

Российский рубль.

**8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора:**

Не применяется.

**9. Возможность Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объём работ, объём услуг при заключении или в ходе исполнения договора:**

Заказчик в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объём предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён договор в объёме, указанном в извещении о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором.

**10. Оценка и сопоставление заявок**

Оценка и сопоставление осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в информационном сообщении о закупке. Критерием оценки и сопоставления Заявок является **«Цена договора»**.

Сопоставление заявок участников по критерию «Цена договора» осуществляется без учёта НДС, при этом цена, указываемая в предложении участника, не должна превышать цену, указанную в спецификации **(«Техническое задание»)**.

В случае, если хотя бы один из участников закупки применяет специальный налоговый режим, т.е. не является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС), то оценка заявок всех участников закупки будет осуществляться по цене без учёта НДС. При этом цена, предложенная участником закупки, не являющимся плательщиком НДС, не должна превышать установленную в извещении начальную (максимальную) цену договора (Суммарная стоимость за единицу товара в соответствии с перечнем товаров) (цену лота) без НДС.

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения закупки применяет специальный налоговый режим, необходимо указать основание освобождения от уплаты НДС и приложить документ, подтверждающий право на применение специального налогового режима.

В случае признания победителем настоящей закупки участника, применяющего специальный налоговый режим, Цена договора при заключении договора уменьшается на сумму НДС. Размер НДС определяется в соответствии с действующим законодательством.

Участник закупки должен указать не нулевую цену по всем позициям (номенклатурам) предмета закупки, указанную в спецификации **(«Техническое задание»)**. Наличие нулевой цены по любой позиции (номенклатуре) предмета закупки означает невозможность участника закупки поставить (выполнить) данную позицию (номенклатуру) предмета закупки, в связи с чем, заявки с нулевыми ценами позиций (номенклатур) предмета закупки будут признаны не соответствующими требованиям Информационного сообщения о закупке и исключены из рассмотрения и дальнейшего участия в процедуре закупки.

**Техническое задание (основные условия)**

Более подробные условия представлены в проекте договора

Место поставки Товара: центральный склад Заказчика, расположенный по адресу: 241033, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 76.

Получателем Товара является филиал Заказчика – Брянский ДРСУч АО «Брянскавтодор»: 241033, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 76, ИНН 3250510627, КПП 325743002.

**Срок поставки Товара: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.**

В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Договора Поставщик предоставляет Заказчику образцы поставляемого Товара для проверки на соответствие требованиям, отраженным в Приложении №2 к настоящему Договору, и их утверждения. До момента поставки полного количества Товара по настоящему Договору образцы находятся у Заказчика, а в момент поставки Товара принимаются Заказчиком в счет количества, обозначенного в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Товар, не соответствующий утвержденным Заказчиком образцам, не принимается и не оплачивается.

Адрес предоставления образцов: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки, д. 80, оф. 414 (отдел материально-технического снабжения).

**Форма оплаты**: безналичная. Авансирование не предусмотрено.

Оплата поставленного Товара производится в рублях Российской Федерации в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.8 (а) Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | | **Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором стран мира** | **Размер** | **Рост** | **Ед.**  **изм.** | **Кол - во** | **Всего**  **кол - во** | **Цена за ед.,**  **рублей, в т.ч. НДС 20%** | **Стоимость,**  **рублей,**  **в т.ч. НДС 20%** |
| 1 | Костюм утепленный | |  | 44-46 | 3-4 | шт | 5 | 5 | 4 500,00 | 22 500,00 |
| 48-50 | 3-4 | шт | 47 | 65 | 211 500,00 |
| 5-6 | 18 | 81 000,00 |
| 52-54 | 3-4 | шт | 91 | 128 | 409 500,00 |
| 5-6 | 31 | 139 500,00 |
| 7-8 | 6 | 27 000,00 |
| 56-58 | 3-4 | шт | 48 | 93 | 216 000,00 |
| 5-6 | 44 | 198 000,00 |
| 7-8 |  | 1 | 4 500,00 |
| 60-62 | 3-4 | шт | 9 | 24 | 40 500,00 |
| 5-6 | 15 | 67 500,00 |
| 64-66 | 3-4 | шт | 1 | 6 | 4 500,00 |
| 5-6 | 5 | 22 500,00 |
| 68-70 | 5-6 | шт | 2 | 2 | 9 000,00 |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 323 | 1 453 500,00 |
| 2 | Жилет сигнальный | |  | 52-54 | 3-4 | шт | 5 | 30 | 225, 00 | 1125,00 |
| 56-58 | 5-6 | шт | 15 | 3 375,00 |
| 60-62 | 3-4 | шт | 10 | 2 250,00 |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 30 | 6 750,00 |
| 3 | Плащ влагозащитный | |  | 52-54 | 5-6 | шт | 10 | 30 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 56-58 | 5-6 | шт | 10 | 10 000,00 |
| 60-62 | 5-6 | шт | 10 | 10 000,00 |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 30 | 30 000,00 |
| 4 | Сапоги кирзовые утепленные | |  | 40 | пар | | 6 | 108 | 2 160,00 | 12 960,00 |
| 41 | 7 | 15 120,00 |
| 42 | 21 | 45 360,00 |
| 43 | 40 | 86 400,00 |
| 44 | 14 | 30 240,00 |
| 45 | 11 | 23 760,00 |
| 46 | 6 | 12 960,00 |
| 47 | 3 | 6 480,00 |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 108 | 233 280,00 |
| 5 | Валенки | |  | 42 | пар | | 1 | 17 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 43 | 14 | 28 000,00 |
| 44 | 1 | 2 000,00 |
| 45 | 1 | 2 000,00 |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 17 |  | 34 000,00 |
| 6 | Ботинки кожаные | |  | 40 | пар | | 2 | 74 | 1 790,00 | 3 580,00 |
| 41 | 5 | 8 950,00 |
| 42 | 19 | 34 010,00 |
| 43 | 27 | 48 330,00 |
| 44 | 12 | 21 480,00 |
| 45 | 4 | 7 160,00 |
| 46 | 4 | 7 160,00 |
| 47 | 1 | 1 790,00 |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 74 |  | 132 460,00 |
| 7 | Нарукавники брезентовые | |  |  | пар | | 6 | | 170,00 | 1 020,00 |
| 8 | Наколенники брезентовые | |  |  | пар | | 6 | | 1 202,00 | 7 212,00 |
| 9 | Зимний головной убор | |  |  | шт | | 199 | | 180,00 | 35 820,00 |
| 10 | Рукавицы х/б утепленные | |  |  | пар | | 1700 | | 90,00 | 153 000,00 |
| 11 | Рукавицы х/б | |  |  | пар | | 100 | | 41,00 | 4 100,00 |
| 12 | Перчатки х/б | |  |  | пар | | 2420 | | 20,00 | 48 400,00 |
| 13 | Рукавицы брезентовые | |  |  | пар | | 24 | | 63,00 | 1 512,00 |
| 14 | Мыло, 100гр | |  |  | шт | | 3550 | | 21,00 | 74 550,00 |
| 15 | Краги сварочные | |  |  | пар | | 40 | | 397,00 | 15 880,00 |
| **НДС 20%** | | | | | | | | |  | **371 914.00** |
| **ВСЕГО, с НДС 20%** | | | | | | | | |  | **2 231 484,00** |

Минимальная доля закупок товаров российского происхождения в соответствии с ПП РФ от 03.12.2020 №2013: ОКПД2: 14.12: требования не установлены.

**Технические требования к Товару (характеристики)**

**Наименование сравниваемых моделей к поставке приведены в приложении**

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к Товару** | **ГОСТ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм утепленный 3-й класс видимости, 3-й климатический пояс | **3 класс видимости**  Состав изделия**: куртка и полукомбинезон**  Цветовой состав изделия: **темно-синий+оранжевый**  Куртка:  Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. **не менее 85 г/м²**  Утеплитель: **синтепон 360 г/м²**  Подкладка: 100% п/э + **флис**  **Обязательно наличие нагрудных карманов**  Верхний край молнии, прикрыт планкой  **Воротник-стойка на флисовой подкладке**  Внутренний карман на липучке  **Ветрозащитные манжеты-напульсники**  Съемный капюшон на молнии с регулировкой объема  **Спинка удлиненная**  Регулировка объема: одна по талии, вторая по низу куртки  **СОП: вертикальные + горизонтальные**    Полукомбинезон:  Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. **не менее 85 г/м²**  Утеплитель: **синтепон 240 г/м²**  Подкладка: 100% п/э  **Застежка на 2-х замковую молнию**  Внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии  **Карманы для инструментов**  **Усилительные накладки в области коленей**  Регулировка объема талии полукомбинезона  **Двойные световозвращающие полосы по низу полукомбинезона**  ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.303-2016  На спине расположен логотип в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.  Наличие логотипа между светоотражающими полосами на обратной стороне куртки. | ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.303-2016 |
| 2 | Жилет  сигнальный | 1. Класс одежды – не ниже 2.  2. Застежка ни липучку или пуговицы.  **3. Наличие светоотражающих полос толщиной 50 мм.**  4. Цвет – ярко оранжевый.  5. Плотность ткани – **не менее 120 г/м2.** | ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»,  ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» |
| 3 | Сапоги кожаные утепленные | Материалы:  верх - натуральная кожа;  **клапан иp текстиля (100% полиэфир) с ПУ покрытием;**  подкладка - искусственный мех;  фурнитура - металл;  подносок - термопласт;  подошва - ПУ, должна обладать стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов (диапазон использования от -20° до +80°С)  **Обязательно наличие заключения МинПромТорг**  Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 |
| 4 | Валенки | Описание:  Обувь предназначена для защиты от пониженных температур, рекомендуемая температура носки до -40ºС.  Цвет: серый.  Материалы:  100% грубая шерсть, подошва - резина. | ГОСТ 18724-88  «Обувь валяная грубошерстная» |
| 5 | Ботинки  кожаные  утепленные | Материалы:  верх - натуральная кожа + **текстиль (100% полиэфир) с ПУ покрытием**;  подкладка - искусственный мех;  **фурнитура - металл;**  **шнуровка - на петли;**  подносок - термопласт;  подошва - ПУ, должна обладать стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов (диапазон использования от -20° до +80°С)  **Обязательно наличие заключения МинПромТорг**  Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 |
| 6 | Плащ влагозащитный | **Плащ с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, накладные карманы с влагозащитными клапанами.**  Прошитые и герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах.  Спинка с отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном.  Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками.  **Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 гр./м2**  Цвет: синий  Водоупорность: 5000 мм. водного столба  ГОСТ: Р 12.4.288-2013, ТР ТС 019/2011 | ГОСТ: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011 |
| 7 | Рукавицы х/б | Материалы:  основной: двунитка, пл.260 г/м2  наладонник: брезент, пл.450г/м2  подналадонник: двунитка | ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» |
| 8 | Рукавицы брезентовые | Материалы:  брезент - 500г/м2 с ОП  Стандарт: ГОСТ 12.4.010-75 | ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» |
| 9 | Перчатки х/б с ПВХ 10 класс | Класс вязки : 10  Состав нити : хлопок-70%, п/э-30%  Текс : 120  Оверлог : X-нить  Вес одной пары :  Не менее 45 гр.  Стандарт: ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 10 | Наколенники профессиональные НЗП-02 | Наколенники защитные профессиональные состоят из двух основных слоев – наружного, обеспечивающего защиту от механических воздействий, искр и окалины, и внутреннего, обеспечивающего удобства и мягкости коленного сустава.  Наружный и внутренний слои скреплены между собой металлическими заклепками. Для удобства и надежности закрепления наколенников на коленном суставе предусмотрен пряжечный ремень, позволяющие регулировать ширину обхвата икорной мышцы.    Верхний (наружный) слой:    негорючие полимерные материалы толщиной 3.0 мм.  Нижний (внутренний) слой:  используется негорючее нетканое полотно толщиной 10 мм или натуральный войлок толщиной 8- 10 мм.  Подколенные ремни:  Используют шорно-седельную кожу толщиной 2.6-3.0 мм, спилок юфтевый с теснением толщиной 2.2-2.6 мм, лента синтетическая (стропа) толщиной 1.6-1.8 мм.  Фурнитура: используется металлическая долговечная фурнитура (заклепки с гальваническим покрытием и пряжки с покрытием хром). | ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». |
| 11 | Нарукавники брезентовые | Брезентовые нарукавники с огнестойкой пропиткой, обеспечивают защиту от повреждающего воздействия высоких температур, в т. ч. от прямого контакта с раскаленными поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, окалины и непродолжительного воздействия открытого пламени. |  |
| 12 | Мыло туалетное | Описание: номинальная масса 1 куска мыла – 100 г. | ГОСТ 28546-2002  «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия» |
| 13 | Краги сварочные спилковые пятипалые | Описание:  - для защиты рук от механических повреждений, искр и брызг расплавленного металла;  - высокая прочность;  - **швы прошиты кевларовой нитью**.  Материалы:  - верх: спилок кожевенный;  - подкладка: **флис**.  Толщина спилка: не менее 1,2 мм. | ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 14 | Рукавицы х/б  утепленные | Материал:  Диагональ гладкокрашеная плотностью 220±10 г/м2.  Материал утеплителя: ватин.  Особенности:  - нижний край обработан оверлоком. | ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» |
| 15 | Зимний головной убор | Материал: шерсть не менее 30 %, акрил до 70%, двойная плотная вязка.  Описание:  - предназначена для ношения в зимний период;  - наличие отворота.  Цвет: черный | ГОСТ Р 53916-2010 «Головные уборы. Общие технические условия» |

**ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ**

1. **ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

*(обязательно для заполнения)*

**Анкета Участника закупки**

| **№** | **Наименование** | **Сведения об Участнике закупки** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. Участника – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника – физического лица |  |
| 5. | Виды деятельности |  |
| 6. | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 7. | ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе,  КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО |  |
| 8. | Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием наименования субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующего кодового обозначения субъекта Российской Федерации |  |
| 9. | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 10. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 11. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 12. | Адрес электронной почты |  |
| 13. | Наличие собственного интернет-сайта (ссылка при наличии) |  |
| 14. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 15. | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16. | Орган управления Участника – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящей закупки и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 17. | Ф.И.О. бухгалтера Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 18. | Ф.И.О. уполномоченного лица Участника с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |
| 19. | Сведения об отнесении Участника к Субъектам МСП |  |
| 20. | Сведения об отнесении Участника к организации, применяющей упрощённую систему налогообложения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
2. Не допускается удаление текста из формы, кроме текста, написанного курсивом.
3. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Участником.

**2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА**

*(обязательно для заполнения)*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Товара**  **Марка, модель, производитель** | | **Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором стран мира** | **Размер** | **Рост** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Всего**  **кол - во** | **Цена за ед.,**  **рублей, в т.ч. НДС 20%** | **Стоимость,**  **рублей,**  **в т.ч. НДС 20%** |
| 1 | Костюм утепленный | |  | 44-46 | 3-4 | шт | 5 | 5 |  |  |
| 48-50 | 3-4 | шт | 47 | 65 |  |
| 5-6 | 18 |  |
| 52-54 | 3-4 | шт | 91 | 128 |  |
| 5-6 | 31 |  |
| 7-8 | 6 |  |
| 56-58 | 3-4 | шт | 48 | 93 |  |
| 5-6 | 44 |  |
| 7-8 |  | 1 |  |
| 60-62 | 3-4 | шт | 9 | 24 |  |
| 5-6 | 15 |  |
| 64-66 | 3-4 | шт | 1 | 6 |  |
| 5-6 | 5 |  |
| 68-70 | 5-6 | шт | 2 | 2 |  |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 323 |  |
| 2 | Жилет сигнальный | |  | 52-54 | 3-4 | шт | 5 | 30 |  |  |
| 56-58 | 5-6 | шт | 15 |  |
| 60-62 | 3-4 | шт | 10 |  |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 30 |  |
| 3 | Плащ влагозащитный | |  | 52-54 | 5-6 | шт | 10 | 30 |  |  |
| 56-58 | 5-6 | шт | 10 |  |
| 60-62 | 5-6 | шт | 10 |  |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 30 |  |
| 4 | Сапоги кирзовые утепленные | |  | 40 | пар | | 6 | 108 |  |  |
| 41 | 7 |  |
| 42 | 21 |  |
| 43 | 40 |  |
| 44 | 14 |  |
| 45 | 11 |  |
| 46 | 6 |  |
| 47 | 3 |  |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 108 |  |
| 5 | Валенки | |  | 42 | пар | | 1 | 17 |  |  |
| 43 | 14 |  |
| 44 | 1 |  |
| 45 | 1 |  |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 17 |  |  |
| 6 | Ботинки кожаные | |  | 40 | пар | | 2 | 74 |  |  |
| 41 | 5 |  |
| 42 | 19 |  |
| 43 | 27 |  |
| 44 | 12 |  |
| 45 | 4 |  |
| 46 | 4 |  |
| 47 | 1 |  |
|  |  | ИТОГО | | | | | | 74 |  |  |
| 7 | Нарукавники брезентовые | |  |  | пар | | 6 | |  |  |
| 8 | Наколенники брезентовые | |  |  | пар | | 6 | |  |  |
| 9 | Зимний головной убор | |  |  | шт | | 199 | |  |  |
| 10 | Рукавицы х/б утепленные | |  |  | пар | | 1700 | |  |  |
| 11 | Рукавицы х/б | |  |  | пар | | 100 | |  |  |
| 12 | Перчатки х/б | |  |  | пар | | 2420 | |  |  |
| 13 | Рукавицы брезентовые | |  |  | пар | | 24 | |  |  |
| 14 | Мыло, 100гр | |  |  | шт | | 3550 | |  |  |
| 15 | Краги сварочные | |  |  | пар | | 40 | |  |  |
| **НДС 20%** | | | | | | | | |  |  |
| **ВСЕГО, с НДС 20%** | | | | | | | | |  |  |

Минимальная доля закупок товаров российского происхождения в соответствии с ПП РФ от 03.12.2020 №2013: ОКПД2: 14.12: требования не установлены.

**\* к рассмотрению принимаются заявки соответствующие Техническому заданию**

**Технические требования к Товару**

| **№ п/п** | **Наименование товара**  **Марка, модель, производитель** | **Требования к Товару** | **ГОСТ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм утепленный 3-й класс видимости, 3-й климатический пояс | **3 класс видимости**  Состав изделия**: куртка и полукомбинезон**  Цветовой состав изделия: **темно-синий+оранжевый**  Куртка:  Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. **не менее 85 г/м²**  Утеплитель: **синтепон 360 г/м²**  Подкладка: 100% п/э + **флис**  **Обязательно наличие нагрудных карманов**  Верхний край молнии, прикрыт планкой  **Воротник-стойка на флисовой подкладке**  Внутренний карман на липучке  **Ветрозащитные манжеты-напульсники**  Съемный капюшон на молнии с регулировкой объема  **Спинка удлиненная**  Регулировка объема: одна по талии, вторая по низу куртки  **СОП: вертикальные + горизонтальные**    Полукомбинезон:  Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. **не менее 85 г/м²**  Утеплитель: **синтепон 240 г/м²**  Подкладка: 100% п/э  **Застежка на 2-х замковую молнию**  Внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии  **Карманы для инструментов**  **Усилительные накладки в области коленей**  Регулировка объема талии полукомбинезона  **Двойные световозвращающие полосы по низу полукомбинезона**  ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.303-2016  На спине расположен логотип в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.  Наличие логотипа между светоотражающими полосами на обратной стороне куртки. | ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.303-2016 |
| 2 | Жилет  сигнальный | 1. Класс одежды – не ниже 2.  2. Застежка ни липучку или пуговицы.  **3. Наличие светоотражающих полос толщиной 50 мм.**  4. Цвет – ярко оранжевый.  5. Плотность ткани – **не менее 120 г/м2.** | ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»,  ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» |
| 3 | Сапоги кожаные утепленные | Материалы:  верх - натуральная кожа;  **клапан иp текстиля (100% полиэфир) с ПУ покрытием;**  подкладка - искусственный мех;  фурнитура - металл;  подносок - термопласт;  подошва - ПУ, должна обладать стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов (диапазон использования от -20° до +80°С)  **Обязательно наличие заключения МинПромТорг**  Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 |
| 4 | Валенки | Описание:  Обувь предназначена для защиты от пониженных температур, рекомендуемая температура носки до -40ºС.  Цвет: серый.  Материалы:  100% грубая шерсть, подошва - резина. | ГОСТ 18724-88  «Обувь валяная грубошерстная» |
| 5 | Ботинки  кожаные  утепленные | Материалы:  верх - натуральная кожа + **текстиль (100% полиэфир) с ПУ покрытием**;  подкладка - искусственный мех;  **фурнитура - металл;**  **шнуровка - на петли;**  подносок - термопласт;  подошва - ПУ, должна обладать стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов (диапазон использования от -20° до +80°С)  **Обязательно наличие заключения МинПромТорг**  Стандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011 |
| 6 | Плащ влагозащитный | **Плащ с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, накладные карманы с влагозащитными клапанами.**  Прошитые и герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах.  Спинка с отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном.  Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками.  **Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 гр./м2**  Цвет: синий  Водоупорность: 5000 мм. водного столба  ГОСТ: Р 12.4.288-2013, ТР ТС 019/2011 | ГОСТ: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011 |
| 7 | Рукавицы х/б | Материалы:  основной: двунитка, пл.260 г/м2  наладонник: брезент, пл.450г/м2  подналадонник: двунитка | ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» |
| 8 | Рукавицы брезентовые | Материалы:  брезент - 500г/м2 с ОП  Стандарт: ГОСТ 12.4.010-75 | ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» |
| 9 | Перчатки х/б с ПВХ 10 класс | Класс вязки : 10  Состав нити : хлопок-70%, п/э-30%  Текс : 120  Оверлог : X-нить  Вес одной пары :  Не менее 45 гр.  Стандарт: ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 10 | Наколенники профессиональные НЗП-02 | Наколенники защитные профессиональные состоят из двух основных слоев – наружного, обеспечивающего защиту от механических воздействий, искр и окалины, и внутреннего, обеспечивающего удобства и мягкости коленного сустава.  Наружный и внутренний слои скреплены между собой металлическими заклепками. Для удобства и надежности закрепления наколенников на коленном суставе предусмотрен пряжечный ремень, позволяющие регулировать ширину обхвата икорной мышцы.    Верхний (наружный) слой:    негорючие полимерные материалы толщиной 3.0 мм.  Нижний (внутренний) слой:  используется негорючее нетканое полотно толщиной 10 мм или натуральный войлок толщиной 8- 10 мм.  Подколенные ремни:  Используют шорно-седельную кожу толщиной 2.6-3.0 мм, спилок юфтевый с теснением толщиной 2.2-2.6 мм, лента синтетическая (стропа) толщиной 1.6-1.8 мм.  Фурнитура: используется металлическая долговечная фурнитура (заклепки с гальваническим покрытием и пряжки с покрытием хром). | ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». |
| 11 | Нарукавники брезентовые | Брезентовые нарукавники с огнестойкой пропиткой, обеспечивают защиту от повреждающего воздействия высоких температур, в т. ч. от прямого контакта с раскаленными поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, окалины и непродолжительного воздействия открытого пламени. |  |
| 12 | Мыло туалетное | Описание: номинальная масса 1 куска мыла – 100 г. | ГОСТ 28546-2002  «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия» |
| 13 | Краги сварочные спилковые пятипалые | Описание:  - для защиты рук от механических повреждений, искр и брызг расплавленного металла;  - высокая прочность;  - **швы прошиты кевларовой нитью**.  Материалы:  - верх: спилок кожевенный;  - подкладка: **флис**.  Толщина спилка: не менее 1,2 мм. | ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 14 | Рукавицы х/б  утепленные | Материал:  Диагональ гладкокрашеная плотностью 220±10 г/м2.  Материал утеплителя: ватин.  Особенности:  - нижний край обработан оверлоком. | ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» |
| 15 | Зимний головной убор | Материал: шерсть не менее 30 %, акрил до 70%, двойная плотная вязка.  Описание:  - предназначена для ношения в зимний период;  - наличие отворота.  Цвет: черный | ГОСТ Р 53916-2010 «Головные уборы. Общие технические условия» |

**Требования к логотипу**

Образец надписи:

**БРЯНСКАВТОДОР**

Шрифт надписи: Arial Narrow;

Цвет надписи: белый;

Размер надписи (ширина х высота): 7х35 см;

Расположение надписи: между светоотражающими полосами на обратной стороне куртки.

Логотип должен быть устойчив к механическим воздействиям и сохраняться после стирки.