**ЗАЯВКА (ТрЗ)**

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип  транспортного средства | **Фрезерно-роторный снегоочиститель ФРС-200М на базе МТЗ-82** |
| Комплектность транспортного средства | **ДВС:** Д-243, дизель, мощьность-81л.с, объём-4,750 л, Экологический класс-Stage 0/Stage I**КПП:** механическая с понижающим редуктором**Сцепление:** фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления**Гидросистема:** Универсальная, раздельно-агрегатная**Ходовая:** колесная 4Х4 **Тормоза:** Сухие двухдисковые **Шины:** передние - 11,2-20, задние - 15,5R38 |
| Дополнительное оборудование | **Снегоочиститель шнекороторный ШРС (ФРС-200М)****Производительность**-200 т/ч. **Дальность отброса**-до 20 м.**Высота погрузки в транспортное средство-**3.1м. **Ширина захвата**-2 м.**Высота убираемого слоя**-1.0 м. **Масса рабочего органа**-800 кг.**Привод рабочего органа**-гидравлический **Привод исполнительных механизмов**-гидравлический **Длинна**-5350 мм **Ширина** – 1990 мм. **Высота** - 3400(3900)мм **Масса** – 2765 кг  |
| Доукомплектование транспортного средства  | **Пакет опций «Север»:** Предпусковой жидкостный подогреватель. Автономный отопитель кабины Утеплительный чехол на двигатель. Гидравлические шланги арктического исполнения.**Система спутникового мониторинга ГЛОННАС:** Бортовой терминал «Сигнал S-2651», Ёмкостный измеритель уровня «ЭСКОРТ TD-BLE Base».**Сигнализатор заднего хода (зуммер)****Видеорегистратор с двумя камерами и картой памяти 32 Гб** |
| Общее количество | 1 (одна) единица |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок поставки | Ноябрь 2024 г. (рассмотрим сроки поставки участников) |
| Базис поставки | 628486, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5 |