**Техническое задание**

1. **Наименование закупаемых товаров, работ, услуг**

Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов на новую скатку и проверке пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода для нужд АО «ОТЛК ЕРА».

1. **Требования к оказанию услуг**

2.1. Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по перекатке пожарных рукавов на новую скатку и по проверке пожарных крановвнутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- «СП 10.13130.2020. Свод правил. Системы пожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС РФ от 27.07.2020 № 559.

2.2. Перекатку пожарных рукавов произвести на новое ребро на специальном станке на этажах в здании Заказчика, у мест расположения пожарных кранов. Диаметр пожарных рукавов - 51 мм, длина - 20 м.

2.3. После оказания услуг закрепить бирку перекатки пожарных рукавов на каждом рукаве. Рукав присоединить плотно соединительной головкой к пожарному крану, пожарные стволы присоединить к пожарным рукавам, пожарные рукава установить в пожарные шкафы.

1. **Требования к Исполнителю и результатам оказания услуг**
   1. Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на осуществление деятельности по техническому обслуживанию средств пожаротушения.
   2. Исполнитель должен оказать услуги с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.
   3. По завершению оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику Акт в 2-х экз. с результатами перекатки пожарных рукавов на новую скатку и проверки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.
2. **Место, условия и порядок оказания услуг**
   1. Место оказания услуг: г.Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 7 и 8.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуг** | **Место выполнения работ** | **Единица измерения** | **Количество пожарных кранов** |
| Проверка пожарных кранов ВПВ с перекаткой пожарных рукавов на новую скатку | Главный офис 1 этаж  Главный офис 2 этаж | Штука | 1  1 |
| Диспетчерский центр 1 этаж | Штука | 2 |
| Дополнительный офис 2 этаж  Дополнительный офис 3 этаж | Штука | 1  1 |

Общее количество пожарных кранов – 6 штук, пожарных рукавов – 6 штук.

* 1. Время производства работ: понедельник – пятница (рабочие дни) с 9.00 до 17.00.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата осуществляется по выставленному Исполнителем счету в безналичной форме.

Срок оказания услуг: до 30.11.2024г.