У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный инженер ПАО «ЗВЕЗДА»

А.Е. Горнаков

июня 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 41-2

на оказание услуг по выполнению ремонтных работ в Душевой 2 м корп. 4

ПАО «ЗВЕЗДА»

1. Предмет договора:

выполнение комплекса работ по ремонту душевой 2 на2 этажа корп. №4, по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д. 123.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ, руб. | |
| За ед. | За объем |
| 1 | Демонтаж керамической плитки в душевых и санузлах , пол | м2 | 30 |  |  |
| 2 | Устройство гидроизоляции | м2 | 86 |  |  |
| 3 | Устройство разуклонки пола до 30 мм | м2 | 30 |  |  |
| 4 | Монтаж керамической плитки, пол | м2 | 30 |  |  |
| 5 | Демонтаж керамической плитки в душевых и санузлах, стены | м2 | 56 |  |  |
| 6 | Монтаж керамической плитки в душевых и санузлах, стены | м2 | 56 |  |  |
| 7 | Монтаж трапов сантехнических 150х150 мм | шт. | 8 |  |  |
| 8 | Окраска стен и потолоков | м2 | 80 |  |  |
| 9 | Монтаж вент. решетки 300х300мм | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Вывоз мусора | м3 | 8 |  |  |
| 11 | Полипропиленовая труба д=32, краны, фитинги, тройники и пр. | мп | 65 |  |  |
| 12 | Монтаж двери стальной EI60 | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Монтаж подводки и смесителя Славен со штангой | шт. | 8 |  |  |
| 14 | Установка унитаза | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Установка писсуара | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Ревизия канализации диаметр 50 мм, тройники, отводы и пр. | м.п. | 10 |  |  |
| 15 | Ревизия канализации диаметр 100 мм, тройники, отводы и пр. | м.п. | 8 |  |  |
| 16 | Монтаж душевых перегородок из поликарбоната обрамление алюмпрофиль 800х2000 (h) мм | шт. | 8 |  |  |
| 17 | Монтаж сантехнической перегородки | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Монтаж раковины со смесителем однорычажным | шт. | 2 |  |  |
| 19 | Монтаж осевого вытяжного вентилятора с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности | шт. | 3 |  |  |

1. Характеристика объекта и технические условия:
   1. Размеры душевой 5,2х3,8х3,6(h), размеры санузла 5,2х1,9х3,6(h), расположены на 2 этаже Служебно-бытовой пристройки корп.4.
   2. Перечень работ и материалов указан в таблице. Изменение материалов при выполнении работ допускается. Рекомендуемые материалы:

2.2.1 Плитка облицовочная Unitile Ладога голубая

2.2.2 Плитка напольная Axima Агата голубая

2.2.3 Смеситель для душа СЛАВЕН со стационарной душевой сеткой, высота штанги 1250 мм

1. Исходные материалы «Исполнителя»:

Материалы для проведения ремонтных работ, доставка материалов, вывоз мусора осуществляет «Исполнитель» по согласованию с Заказчиком.

4. Срок проведения работ:

25 календарных дней от даты получения 30% аванса на выполнение работ.

5. Обязанности «Исполнителя»:

5.1 «Исполнитель» обязан иметь опыт выполнения аналогичных работ.

5.2 «Исполнитель» обязан иметь в наличии весь необходимый инструмент и оборудование для выполнения работ, в том числе на высоте.

5.3 «Исполнитель» обязан соблюдать установленный внутриобъектовый режим, противопожарный режим и правила по охране труда. До начала работ все работники «Исполнителя» должны пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

5.4 В процессе строительно-монтажных работ сотрудники «Исполнителя» своими действиями не должны нарушать рабочий процесс на предприятии ПАО «ЗВЕЗДА».

6. «Исполнитель» дает гарантию один год на выполненные работы.

7. Контактная информация: По вопросам осмотра объекта, техническим вопросам обращаться к инженеру по организации эксплуатации зданий и сооружений ПАО «ЗВЕЗДА» Никонов Андрей Иванович, [nikonovai@zvezda.spb.ru](mailto:nikonovai@zvezda.spb.ru) тел. +7 (921)-969-92-48 с 09.00 до 15.30.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:







Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗиС А.И. Никонов