**Техническое задание**

«Комплексное обследование теплицы №5 КПРЦ ПАО «Агрокомбинат «Московский»»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта: | Теплица №5 КПРЦ ПАО «Агрокомбинат «Московский»  |
| 2. | Адрес объекта: | г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево, вл.1 |
| 3. | Заказчик: | ПАО «Агрокомбинат «Московский» |
| 4 | Проектная организация | ООО «ООО» |
| 5. | Основание для производства работ: | Указание Генерального директора ПАО «Агрокомбинат «Московский» |
| 6. | Климатические данные площадки производства работ  | В соответствии с СП 20.13330.2016 |
| 7 | Краткая характеристика и назначение объекта | Здание теплицы имеет прямоугольную форму в плане, многопролетное, каркасного типа. Ограждающие конструкции выполнены из стекла. На фасаде здания расположены грузовые доки с подъемными секционными воротами, вход в основное помещение с устройством входной группы, вход в подсобные и бытовые помещения. Здание теплицы имеет площадь 12490м2, у теплицы имеется транспортная пристройка для осуществления погрузо-разгрузочных работ в грузовой автомобильный транспорт. |
| 8. | Объем основных выполняемых работ | 1. Визуальный осмотр конструкций на предмет выявления дефектов и повреждений.2. Обмерные работы.3. Проходка шурфов в количестве 4-х штук.4. Засыпка шурфов в количестве 4-х штук.5. Определение прочности материалов конструкций цоколя и фундаментов.6. Выполнение 10-ти вскрытий конструкций.7.Вычерчивание чертежей (планы, разрезы, узлы).8.Проведение поверочных расчетов конструкций (при необходимости).9.Написание отчета с выводами и рекомендациями, программой по ликвидации разрушений. |
| 9. | Особые требования: | При производстве работ силами Подрядчика обеспечиваются следующие мероприятия:а) Непрерывность существующего технологического процесса действующего предприятия в пределах зоны производства работ;б) Временная защита зоны работ от воздействия климатических факторов (при необходимости);в) Доставка, вывоз техники, оборудования необходимой для производства работ, а также строительных материалов и вывоз мусора после завершения работ;г) Обеспечение мероприятий по техники безопасности и охране труда при производстве работ. |
| 10 | Дополнительные требования | Выполнение работ производить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 11. | Порядок сдачи и приемки работ: | Технический отчет в сброшюрованном виде в двух экземплярах и в электронном виде в форматах doc, dwg, pdf – в одном экземпляре на usb носителе. |