
****

**ООО «Энергострой»**

121357, город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 154, этаж 3, пом. 27

Тел: +7(495) 984-77-50, е-mail: [reception@energo-stroy.org](mailto:reception@energo-stroy.org)

**ИНН 7842436640, КПП 773101001, ОГРН 1107847280485**

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титенок А.В.    « » 2021 г. |

**Техническое задание**

На изготовление и монтаж металлических панелей и сэндвич-панелей по объекту строительства:

**Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области**

г. Москва

2021РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

|  |
| --- |
| Изготовление и монтаж металлических панелей и сэндвич-панелей на объекте строительства в рамках реализации проекта: **Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области** |

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

|  |
| --- |
| Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. |
| *Объектом является* **Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области** |
| Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ. |
| *Перед производством работ Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ (ППР).*  *Предоставить Заказчику детализированный график производства работ.* |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

|  |
| --- |
| Подраздел 3.1. Цель проведения работ. |
| *Выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу сэндвич-панелей.* |
| Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.  *В соответствии с рабочей документацией и ведомостью объемов работ (приложение №1 к текущему ТЗ):*   1. *Изготовление и монтаж сэндвич-панелей согласно тому 1611-1-АР том3 лист 17,18,19;* 2. *Изготовление и монтаж пожарной лестницы согласно* *СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 362.1325800.2017 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ»* |
| Подраздел 3.3. Поставка оборудования и материалов. |
| *Обеспечение строительного процесса необходимой строительной техникой, материалами, инструментами и иным, инвентарем для выполнения работ, их доставка к месту выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика.*  *- поставку основных материалов осуществляет подрядчик.*  *- поставку вспомогательных материалов осуществляет подрядчик.*  *Используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии, паспорта), а также соответствовать требованиям рабочей документации.* |
| Подраздел 3.4. Техника |
| *-предоставить данные о наличии необходимой техники и ее количестве.* |

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Обозначение* | *№ инвентарный* | *Наименование* | *Кол-во листов* |
| *1* | *1611-1-АР том3* |  | *Архитектурные решения* | *58* |

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

|  |
| --- |
| Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

|  |
| --- |
| 1. *При выполнении работ, подрядчик должен соблюдать требования НПА в области охраны руда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, экологии и социальной сферы.* 2. *Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство работ.* 3. *Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента.* 4. *Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.* 5. *Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на Объекте* |

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

|  |
| --- |
| *Начало выполнения работ – с даты подписания договора; окончание- согласно дате указанной в договоре.* |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

|  |
| --- |
| *Выполненные работы должны соответствовать:*  *СП 362.1325800.2017 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ»*  *СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.*  *СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция*  *СНиП 12-01-2004*  *СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84*  *СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;*  *Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении*[*Правил противопожарного режима в Российской Федерации*](https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM)*.*  *Работы должны быть выполнены с использованием материалов, подтвержденных соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество на момент выполнения работ.* |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

|  |
| --- |
| *Исполнитель должен обладать опытом выполнения работ.*  *Персонал исполнителя, который будет выполнять строительно-монтажные работы, должен быть опытным и аттестованным на проведение работ.*  *Исполнитель выполняет работы с применением собственного оборудования и инструмента.*  *Выполненные работы должны предъявляться представителям Заказчика и представителям технического надзора конечного заказчика.*  *Подрядчик осуществляет, транспортировку материалов, оборудования погрузо-разгрузочные работы за свой счёт собственных сил и средств;*  *Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений.*  *При производстве строительных работ необходимо соблюдать мероприятия по технике безопасности, согласно требованиям СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1.*  *СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть2.*  *-Обеспечить выполнение работ квалифицированными рабочими*  *-подрядчик должен иметь необходимые производственные мощности для выполнения работ*  *-Ежедневное присутствие на строительной площадке производителя работ - обязательно;*  *-Подрядчик принимает участие в работе приёмочной комиссии при сдачи выполненных работ*. |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

|  |
| --- |
| *Подрядчик гарантирует надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.*  *Гарантийный срок устанавливается:*  *- на выполненные работы - 12 мес. со дня подписания сторонами Акта по форме КС-11.*  *Подрядчик за свой счет и в сроки, определяемые Заказчиком, обязан устранить все дефекты выполненных работ, обнаруженные в течение установленного договором гарантийного срока на выполненные работы.*  *Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов) выполненных работ.* |

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

|  |
| --- |
| *Работы проводятся в строго отведенной для этого территории.*  *Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство работ.*  *Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.*  *Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарии и экологии.* |

РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

|  |
| --- |
| *Исполнительная документация в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, СП 362.1325800.2017 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ»*  *СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;*  *РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (перечень исполнительной документации утверждается при подписании договора на выполнение СМР)*  *По окончанию работ Подрядчик должен предоставить следующую документацию:*  *-исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ (Исполнительные геодезической съемки по ГОСТ Р 51872);*  *-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве работ;*  *-акты освидетельствования скрытых работ;*  *-акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;*  *-акты испытаний;*  *-лабораторные результаты и испытания;*  *-паспорта на материалы и оборудование (при наличии)*  *-акты выполненных работ КС-2 и КС-3(справка о стоимости выполненных работ)* |

РАЗДЕЛ 13. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

|  |
| --- |
| *Результатом выполненных работ является изготовление и монтаж сэндвич-панелей.* |

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п.  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. | **\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п.  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |
|  |  |

*Подготовил:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Инженер ПТО* |  |
|  |  |
| *Согласовано:* |  |
|  |  |
|  |  |
| *Согласовано:* |  |
| *Начальник отдела ПТО* | *А.Ю. Коровин* |