Утверждаю

Директор АО «Ерофеев»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. А. Радченко

«18» декабря 2024 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку мотор редуктора для винтового шнекового транспортера рецикла сушильной установки GZG – 1200 цеха по производству сухой барды.**

Исполнитель: Начальник ЦПСБ, Демин Е.Е. тел. 8-913-473-34-13.

1. **Наименование поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Мотор редуктор, с паспортом, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатацией (на русском языке) для нужд АО «Ерофеев» (Далее – «Товар»).

1. **Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Мотор редуктор NMRV150 – 30 – 46 - B3 – 7,5 – 4Р – 380 – 50 | Шт. | 1 |

*Количество Товара не является однозначным. В течение срока действия Договора возможна корректировка в связи с изменением производственной необходимости.*

1. **Требования установленные к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, работ, услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ/оказанных услуг** | **Технические характеристики** |
| 2. | **Мотор редуктор NMRV150 – 30 – 46 - B3 – 7,5 – 4Р – 380 – 50** |
| 2.1 | Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| 2.2 | Обороты на выходе n вых, об/мин | 46,7 |
| 2.3 | Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм | 1274 |
| 2.4 | Передаточное число, U | 30 |
| 2.5 | Консольная нагрузка Fном, Н | 11050 |
| 2.6 | Сервис-фактор, Sfном | 0,9 |
| 2.7 | Обороты двигателя n вх, об/мин | 1400 |
| 2.8 | Наличие металического шильдика (зав.№, производитель, тех. Характеристики, информация о сертификации) | На эл. Двигателе; на редукторе |
| 2.9 | Антикоррозийное покрытие  | Грунт +эмаль в заводских условиях, высоко – глянцевое покрытие |
| 2.10 | Степень защиты | IP - 65 |

1. **Способ закупки:**

 Заключение прямого договора.

1. **Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого товара, его сборке, вводу в эксплуатацию, обучению по эксплуатации:**

Не установлено.

1. **Требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого Товара:**

 Упаковка Товара должна обеспечивать безопасность и сохранность Товара в условиях транспортировки в соответствии с НТД.

1. **Требования, установленные к гарантийным срокам эксплуатации и обслуживания товара (работ, услуг):**

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих производство и оборот предмета закупки.

1. **Условия соблюдения сроков (периодов) и (или) объемов гарантийного обслуживания:**

 Объем предоставления гарантии качества на Товар устанавливается на срок 24 месяцев. Представление гарантии производителя на Товар осуществляется Поставщиком вместе с Товаром.

В случае обнаружения скрытых дефектов, брака в Товаре Поставщик обязан за свой счёт заменить бракованный Товар.

Поставщик гарантирует, что на момент подписания Договора Товар не является предметом залога по другим договорам, не сдан в аренду, не отчужден, не находится под арестом, судебного спора по нему не имеется и правами третьих лиц не обременен.

1. **Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:**

 Поставка партии Товара осуществляется по заявке Заказчика, силами и за счёт средств Поставщика до склада Заказчика в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора. Место поставки: г. Куйбышев, Новосибирская область, ул. Омская д 1.

Поставка Товара должна сопровождаться следующими документами товаросопроводительные документы, в том числе:

- товарно-транспортная накладная (по форме 1-Т);

- товарная накладная (по унифицированной форме ТОРГ-12) или УПД;

 - счет-фактура (в случае если Поставщик является плательщиком НДС);

 - транспортную накладную (по форме Приложения № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом);

- счет.

– Сертификат/паспорт качества на Товар.

1. **Цена договора:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Форма, сроки, и порядок расчетов:**

Форма расчетов - безналичный расчет. Средством платежа является рубль Российской Федерации. Оплата производится в размере 100%; после получения Товара на складе Заказчика, и выполнения полного входного контроля специалистами Заказчика.

Оплата производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней путём перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет поставщика.

1. **Порядок формирования начальной (максимальной) цены:**

 Общая цена договора включает: стоимость товара, стоимость доставки товара до склада Заказчика, расходы Поставщика, связанные с уплатой всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иные расходы и затраты, Поставщика связанные с поставкой Товара.

1. **Требования к сопроводительной документации. В том числе перечень документов (входящих в состав заявки), подтверждающих соответствие товаров/работ/услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам/работам/услугам:**

Не установлено.

1. **Иные требования**.

Не предусмотрены.

**Разработал: нач. ЦПСБ Демин Е.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Согласованно: нач. Эл. участка Осипов В.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Согласованно: гл. Инженер Сухов С.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**