**Техническое задание на поставку прожекторов на мачты освещения**

1. Применение: светодиодные прожектора на 25 метровые мачты освещения
2. Требование: уровень освещения в радиусе 50м от мачты не менее 20люкс, цветовая температура 5000К
3. Количество: 18 штук.
4. В составе заявки необходимо приложить: световой расчет на одну мачту.
5. Товар: должен быть новым.
6. Срок гарантии: не менее 5 лет.