# Приложение №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |
|  |  | | |
|  | Руководитель отдела передачи данных | | |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  | Семериков Е.Р. | | |
|  | *(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  |  | | |
|  | *(подпись)* | | |
|  |  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для ДОГОВОРА поставки РАДИОСТАНЦИИ авиационного диапазона** | | | |
|  | | | |
| Требования к предмету Закупки | | | |
|  | | | |
| Общие требования к качеству | | | |
| Поставщик осуществляет поставку радиостанций авиационного диапазона в соответствии с требованиями к техническим характеристикам и в количестве, указанными в п. 1.2 и 1.6 данного Технического задания. | | | |
|  | | | |
| Требования к техническим характеристикам | | | |
| Авиационная радиостанция 118...137 МГц  Диапазон частот (передача), МГц 118-136,975  Диапазон частот (прием), МГц 108-136,975  Каналы погоды, МГц 161,650-163,275  Количество каналов памяти 200  Шаг сетки частот, кГц 25  Ток потребления (передача/прием/ожидание), - А1,5 / 0,3 / 0,05  Рабочая температура, °С -10 - +50  Вес, г не более 1600  **Приемник**  Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ менее 1  Мощность звука (Внутренняя SP), Вт 1.5  Избирательность по побочному каналу -6 дБ @ 7,5 кГц или -60 дБ @ 25 кГц  **Передатчик**  Выходная o мощность (пиковая/несущей), Вт 10 / 9  Вид модуляции AM  Диапазон частот, МГц: 118.000...136.992  Пиковая мощность передатчика, Вт: 36  Количество каналов: 200  Диапазон рабочих температур: от -30 С до + 60 С  Шаг сетки частот, кГц: 25.0  Габариты и вес: 161х45х175 мм, 1500 г  Чувствительность: (6 дБ SINAD), мкВ 1.0 | | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | | |
| Габаритные размеры, мм не более 161x45x175 | | | |
|  | | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | | |
| Стандартная упаковка производителя. | | | |
|  | | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | | |
| Отсутствуют. | | | |
|  | | | |
| Количество товара, объем работ, услуг | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | | 1 | Авиационная радиостанция 118...137 МГц | 5 | шт. | | | | |
|  | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки | | |
|  | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | |
| г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41, литера ЗА, помещение 1.151 (склад) | | |
|  | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Срок поставки - согласно коммерческому предложению поставщика, но не позднее 10.12.2024г. | | |
|  | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
|  | | |
| Требования к Поставщику | | |
|  | |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  |
|  | |  |
| лицензии | |  |
|  | |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации; | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); | |  |
|  | |  |
| иные; | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию | |  |
|  | |  |
| иные | |  |