# Приложение №1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  |
|  | Руководитель отдела передачи данных  |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
|  | Семериков Е.Р. |
|  | *(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)* |
|  |  |
|  | *(подпись)* |
|  |  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** **для ДОГОВОРА поставки РАДИОСТАНЦИИ авиационного диапазона** |
|  |
| Требования к предмету Закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| Поставщик осуществляет поставку радиостанций авиационного диапазона в соответствии с требованиями к техническим характеристикам и в количестве, указанными в п. 1.2 и 1.6 данного Технического задания. |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| Авиационная радиостанция 118...137 МГц Диапазон частот (передача), МГц 118-136,975Диапазон частот (прием), МГц 108-136,975Каналы погоды, МГц 161,650-163,275Количество каналов памяти 200Шаг сетки частот, кГц 25Ток потребления (передача/прием/ожидание), - А1,5 / 0,3 / 0,05Рабочая температура, °С -10 - +50Вес, г не более 1600**Приемник**Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ менее 1Мощность звука (Внутренняя SP), Вт 1.5Избирательность по побочному каналу -6 дБ @ 7,5 кГц или -60 дБ @ 25 кГц**Передатчик**Выходная o мощность (пиковая/несущей), Вт 10 / 9Вид модуляции AMДиапазон частот, МГц: 118.000...136.992 Пиковая мощность передатчика, Вт: 36 Количество каналов: 200 Диапазон рабочих температур: от -30 С до + 60 С Шаг сетки частот, кГц: 25.0 Габариты и вес: 161х45х175 мм, 1500 г Чувствительность: (6 дБ SINAD), мкВ 1.0 |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| Габаритные размеры, мм не более 161x45x175 |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Стандартная упаковка производителя. |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров)  |
| Отсутствуют. |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Авиационная радиостанция 118...137 МГц | 5 | шт. |

 |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41, литера ЗА, помещение 1.151 (склад) |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услугСрок поставки - согласно коммерческому предложению поставщика, но не позднее 10.12.2024г. |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
|  |
| Требования к Поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):  |  |
|  |  |
| лицензии  | [ ]  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях)  | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты, декларации;  | [ ]  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.);  | [ ]  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.);  | [ ]  |
|  |  |
| иные;  | [ ]  |
|  |  |
|  |  |
| квалификационные требования:  |  |
|  |  |
| требования к персоналу  | [ ]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию  | [ ]  |
|  |  |
| иные  | [ ]  |